# Tehnički podaci

Akumulatorski bušaći čekić |  | GBH 18V-18 X
--- | --- | ---
Kataloški broj |  | ‎‎‎ 3 611 J27 1..‎‎
Nazivni napon | V= | 18
Nazivni broj okretajaA) | min–1 | 900
Broj udaracaA) | min–1 | 5000
Prihvat alata |  | SDS plus cilindrični šesterokutni
Stezno područje stezne glave, cilindrične drške | mm | 6–10
Maks. promjer bušenja |  |
beton | mm | 18
čelik | mm | 10
drvo | mm | 18
TežinaB) | kg | 2,2 kg (1,5 Ah)–3,2 kg (12,0 Ah)
Preporučena temperatura okoline kod punjenja | °C | 0 ... +35
Dopuštena temperatura okoline pri raduC) i kod skladištenja | °C | −20 ... +50
Kompatibilne aku-baterije |  | GBA 18V... ProCORE18V...
Preporučeni punjači |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  Izmjereno na 20−25 °C s aku-baterijom GBA 18V 4.0Ah.

B)

  ovisno o stavljenom akumulatoru

C)

  ograničeni učinak pri temperaturama < 0 °C

Tehnički podaci su određeni s aku-baterijom iz opsega isporuke.

Vrijednosti se mogu razlikovati ovisno o proizvodu i ovise o uvjetima primjene i okoline. Dodatne informacije na www.bosch-professional.com/wac.