# Tekniska data

Sladdlös borrhammare |  | GBH 18V-18 X
--- | --- | ---
Artikelnummer |  | ‎‎‎ 3 611 J27 1..‎‎
Märkspänning | V= | 18
Nominellt varvtalA) | v/min | 900
SlagfrekvensA) | slag/min | 5000
Verktygsfäste |  | SDS plus Cylinderformat Sexkant
Chuck-spännintervall cylinderformat skaft | mm | 6–10
Max. borr-Ø |  |
Betong | mm | 18
Stål | mm | 10
Trä | mm | 18
ViktB) | kg | 2,2 kg (1,5 Ah)–3,2 kg (12,0 Ah)
Rekommenderad omgivningstemperatur vid laddning | °C | 0 ... +35
Tillåten omgivningstemperatur vid driftC) och vid lagring | °C | −20 ... +50
Kompatibla batterier |  | GBA 18V... ProCORE18V...
Rekommenderade laddare |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  uppmätt vid 20−25 °C med batteri GBA 18V 4.0Ah

B)

  i relation till använt batteri

C)

  begränsad effekt vid temperaturer < 0 °C

Teknisk information medföljer batteriet.

Värdena kan variera beroende på produkt och är beroende av användnings- och omgivningsvillkor. Mer information finns på www.bosch-professional.com/wac.