# Tekniske data

Akku-borehammer |  | GBH 18V-18 X
--- | --- | ---
Varenummer |  | ‎‎‎ 3 611 J27 1..‎‎
Nominel spænding | V= | 18
Nominelt omdrejningstalA) | o/min | 900
SlagtalA) | slag/min | 5000
Værktøjsholder |  | SDS plus Cylindrisk Sekskant
Borepatronens spændeområde, cylindrisk skaft | mm | 6-10
Maks. bor-Ø |  |
Beton | mm | 18
Stål | mm | 10
Træ | mm | 18
VægtB) | kg | 2,2 kg (1,5 Ah)-3,2 kg (12,0 Ah)
Anbefalet omgivelsestemperatur ved opladning | °C | 0 ... +35
Tilladt omgivelsestemperatur ved driftC) og ved opbevaring | °C | −20 ... +50
Kompatible akkuer |  | GBA 18V... ProCORE18V...
Anbefalede ladere |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  Målt ved 20−25 °C med akku GBA 18V 4.0Ah.

B)

  afhængigt af den anvendte akku

C)

  begrænset ydelse ved temperaturer < 0 °C

Tekniske data bestemt med den medfølgende akku.

Værdierne kan varierer afhængigt af produktet samt anvendelses- og miljøbetingelserne. Du kan finde flere oplysninger under www.bosch-professional.com/wac.