# 电锤安全规章

- 戴好耳罩。暴露在噪声中会引起听力损伤。

- 使用随工具提供的辅助手柄。操作失手会引起人身伤害。

- 在操作期间，切割附件或紧固件可能接触暗线，要握住电动工具的绝缘握持面。切割附件和紧固件一旦接触“带电”导线，可能会使电动工具外露的金属部件“带电”，并使操作员触电。

## 当使用带旋转锤钻的长钻头时的安全说明

- 务必以低转速开始钻孔，并让钻头尖端与工件接触。在较高转速下，如果让钻头在不接触工件的情况下随意旋转，很可能导致其弯折，从而引发人身伤害。

- 只在钻头的直线方向上施加压力，不要施加过大的压力。钻头可能会弯曲，导致断裂或失去控制，造成人身伤害。

## 其他安全规章

- 使用合适的侦测装置侦察隐藏的电线，或者向当地的相关单位寻求支援。 接触电线可能引起火灾並让操作者触电。损坏了瓦斯管会引起爆炸。如果水管被刺穿了会导致财物损失。

- 等待电动工具完全静止后才能够放下机器。 机器上的工具可能在工作中被夹住，而令您无法控制电动工具。

- 固定好工件。使用固定装置或老虎钳固定工件，会比用手持握工件更牢固。

- 如果充电电池损坏或者未按照规定使用，充电电池中会散发出有毒蒸汽。充电电池可能会燃烧或爆炸。工作场所必须保持空气流通，如果身体有任何不适必须马上就医。蒸汽会刺激呼吸道。

- 切勿改装并打开充电电池。可能造成短路。

- 钉子、螺丝刀等尖锐物品或外力作用可能会损坏充电电池。 有可能出现内部短路、蓄电池燃烧、发出烟雾、爆炸或过热。

- 仅在制造商的产品中使用充电电池。 这样才能确保充电电池不会过载。

| 保护充电电池免受高温（例如长期阳光照射）、火焰、脏污、水和湿气的侵害。有爆炸和短路的危险。

- 切勿直接触摸运行后的工具刀头或相邻的壳体部件。它们可能在运行期间变得很热，从而导致起火燃烧。

- 工具刀头可能会在钻孔时卡住。确保站稳并使用双手握紧电动工具。否则您可能失去对电动工具的控制。

- 切勿在运行期间将电动工具对准附近的人。 工具刀头可能会飞出，从而造成严重伤害。

- 务必佩戴安全帽和护目镜或面罩。一般的眼镜或太阳镜不属于护目镜。

- 运行前检查工具刀头是否牢固固定。

- 请始终留意您的站立位置是否安全。在高处使用电动工具时（比如梯子上），应确保下面没人。

- 切勿通过接通电动工具来打开或关闭钻夹头。 钻头可能会弹出，有受伤的危险。

- 切勿在运行期间将电动工具对准附近的人。 工具刀头可能会飞出，从而造成严重伤害。

- 务必佩戴安全帽和护目镜或面罩。一般的眼镜或太阳镜不属于护目镜。

- 运行前检查工具刀头是否牢固固定。

- 请始终留意您的站立位置是否安全。在高处使用电动工具时（比如梯子上），应确保下面没人。

- 切勿通过接通电动工具来打开或关闭钻夹头。 钻头可能会弹出，有受伤的危险。

- 工作时要使用双手握紧电动工具并确保站稳。使用双手才能够稳定地操作电动工具。