# مشخصات فنی

دریل چکشی شارژی |  | GBH 18V-18 X
--- | --- | ---
شماره فنی |  | ‎‎‎ 3 611 J27 1..‎‎
ولتاژ نامی | V=‎ | 18
سرعت نامیA) | min-1 | 900
تعداد ضربهA) | min-1 | 5000
ابزارگیر |  | SDS plus استوانه ای شش ضلعی
شفت های استوانه ای در محدوده چرخش سه نظام | mm | 6−10
حداکثر قطر سوراخ |  |
بتن | mm | 18
فولاد | mm | 10
چوب | mm | 18
وزنB) | kg | ‎2,2 kg (1,5 Ah)–3,2 kg (12,0 Ah)‎
دمای توصیه شده محیط هنگام شارژ | ‎°C | ‎0 ... +35‎
دمای مجاز محیط هنگام کارC) و هنگام انبار کردن | ‎°C | ‎−20 ... +50‎
باتری های قابل شارژ سازگار |  | GBA 18V... ProCORE18V...‎
شارژرهای توصیه شده |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36...‎

A)

  اندازه گیری شده در دمای ‎20−25 °C‎ با باتری قابل شارژ GBA 18V 4.0Ah.

B)

  بسته به نوع باتری کاربردی

C)

  توان محدود برای دمای ‎< 0 °C

اطلاعات فنی طبق باتری ارسالی محاسبه شده اند.

مقادیر ممکن است بسته به محصول متفاوت باشند و بستگی به شرایط استفاده و محیطی دارند. اطلاعات بیشتر را در سایت www.bosch-professional.com/wac مشاهده نمایید.