# Datos técnicos

Martillo perforador accionado por acumulador |  | GBH 18V-18 X
--- | --- | ---
Número de artículo |  | ‎‎‎ 3 611 J27 1..‎‎
Tensión nominal | V= | 18
Número de revoluciones nominalA) | min-1 | 900
Número de impactosA) | min-1 | 5000
Portaherramientas |  | SDS plus Cilíndrico Hexagonal
Margen de sujeción de portabrocas para vástagos cilíndricos | mm | 6–10
Ø máx. de perforación |  |
Hormigón | mm | 18
Acero | mm | 10
Madera | mm | 18
PesoB) | kg | 2,2 kg (1,5 Ah)–3,2 kg (12,0 Ah)
Temperatura ambiente recomendada durante la carga | °C | 0 ... +35
Temperatura ambiente permitida durante el funcionamientoC) y el almacenamiento | °C | −20 ... +50
Acumuladores compatibles |  | GBA 18V... ProCORE18V...
Cargadores recomendados |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  Medido a 20−25 °C con acumulador GBA 18V 4.0Ah.

B)

  según el acumulador utilizado

C)

  potencia limitada a temperaturas < 0 °C

Datos técnicos determinados con el tipo de acumulador suministrado.

Los valores pueden variar dependiendo del producto y están sujetos a la aplicación y a las condiciones medioambientales. Más información en www.bosch-professional.com/wac.