# Instruções de segurança para martelos

- Durante o funcionamento, não direcione a ferramenta elétrica para pessoas que se encontram por perto. A ferramenta de trabalho pode ser projetada e causar ferimentos graves.

- Use sempre um capacete de proteção e uns óculos de proteção ou uma proteção facial. Óculos comuns ou óculos de sol não são óculos de proteção.

- Antes da operação, verifique a correta fixação do acessório.

- Certifique-se de que tem um apoio seguro. Certifique-se de que ninguém esteja abaixo de você ao usar a ferramenta elétrica num local mais alto, como por exemplo numa escada.

- Não abra nem feche o mandril enquanto ferramenta elétrica está funcionando. A broca pode ser projetada, existe perigo de ferimentos.

- Durante o trabalho, segure a ferramenta elétrica com as duas mãos e providencie uma estabilidade segura. A ferramenta elétrica se deixa conduzir de forma segura com as duas mãos.

##

- Use protetores auriculares. A exposição ao ruído pode causar perda de audição.

- Use a(s) empunhadeiras(s) auxiliar(es), se fornecida(s) com a ferramenta. A perda de controle pode causar danos pessoais.

- Segure a ferramenta elétrica pela superfície isolada de manuseio ao realizar uma operação onde o acessório de corte ou o elemento de fixação pode entrar em contato com a fiação oculta. O contato do acessório de corte e dos elementos de fixação a um fio "vivo" pode tornar "vivas" as partes metálicas expostas da ferramenta e pode resultar ao operador um choque elétrico.

##

- Comece sempre a perfurar em baixa velocidade e com a ponta da broca em contato com a peça de trabalho. Em velocidades elevadas, há a possibilidade da broca entortar se girar livremente sem entrar em contato com a peça de trabalho, resultando em lesão pessoal grave.

- Aplique pressão somente em linha direta com a broca e não aplique pressão excessiva. A broca pode entortar causando a ruptura ou a perda de controle, resultando em lesão pessoal.

##

- Utilizar detectores apropriados, para encontrar cabos escondidos, ou consultar a companhia elétrica local. O contato com cabos elétricos pode provocar fogo e choques elétricos. Danos em tubos de gás podem levar a explosões. A penetração em um cano de água causa danos materiais.

- Espere a ferramenta elétrica parar completamente, antes de depositá‑la. O acessório acoplável pode emperrar e levar à perda de con‌trole sobre a ferramenta elétrica.

- Fixar a peça a ser trabalhada. Uma peça a ser trabalhada fixa com dispositivos de aperto ou com um torno de bancada está mais firme do que segurada com a mão.

- Em caso de danos e de utilização incorreta da bateria, podem escapar vapores. A bateria pode incendiar-se ou explodir. Arejar bem o local de trabalho e consultar um médico se forem constatados quaisquer sintomas. Os vapores podem irritar as vias respiratórias.

- Não altere nem abra o acumulador. Existe perigo de curto-circuito.

- A bateria pode ser danificada com objetos pontiagudos como p. ex. prego ou chave de parafusos ou devido à influência de força externa. Pode ocorrer um curto-circuito interno e a bateria pode arder, deitar fumo, explodir ou sobreaquecer.

- Utilize a bateria apenas em produtos do fabricante. Só assim é que a bateria fica protegida contra sobrecarga perigosa.

| Proteja a bateria do calor, p. ex. radiação solar permanente, fogo, sujeira, água e umidade. Há risco de explosão ou de um curto-circuito.

- Logo a seguir à operação não toque em acessórios ou em peças da carcaça adjacentes. Estes podem ficar muito quentes durante a operação e causar queimaduras.

- O acessório pode bloquear durante a furação. Durante o trabalho, providencie uma estabilidade segura e segure o aparelho com as duas mãos. Caso contrário, você pode perder o controle da ferramenta elétrica.

- Durante o funcionamento, não direcione a ferramenta elétrica para pessoas que se encontram por perto. A ferramenta de trabalho pode ser projetada e causar ferimentos graves.

- Use sempre um capacete de proteção e uns óculos de proteção ou uma proteção facial. Óculos comuns ou óculos de sol não são óculos de proteção.

- Antes da operação, verifique a correta fixação do acessório.

- Certifique-se de que tem um apoio seguro. Certifique-se de que ninguém esteja abaixo de você ao usar a ferramenta elétrica num local mais alto, como por exemplo numa escada.

- Não abra nem feche o mandril enquanto ferramenta elétrica está funcionando. A broca pode ser projetada, existe perigo de ferimentos.