# Tehnilised andmed

Aku-puurvasar |  | GBH 18V-18 X
--- | --- | ---
Tootenumber |  | ‎‎‎ 3 611 J27 1..‎‎
Nimipinge | V= | 18
NimipöörlemiskiirusA) | min−1 | 900
LöögisagedusA) | min−1 | 5000
Tööriistakinnitus |  | SDS plus Silindriline Kuuskant
Padruni kinnitusvahemik silindrilise varre korral | mm | 6–10
Puuri max Ø |  |
Betoon | mm | 18
Teras | mm | 10
Puit | mm | 18
KaalB) | kg | 2,2 kg (1,5 Ah)–3,2 kg (12,0 Ah)
Soovitatav keskkonnatemperatuur laadimisel | °C | 0 ... +35
Lubatud keskkonnatemperatuur töötamiselC) ja hoiustamisel | °C | −20 ... +50
Ühilduvad akud |  | GBA 18V... ProCORE18V...
Soovitatavad laadimisseadmed |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  Mõõdetud 20−25 °C juures akuga GBA 18V 4.0Ah.

B)

  sõltuvalt kasutatud akust

C)

  piiratud jõudlus temperatuuridel < 0 °C

Tehnilised andmed on määratud tarnekomplekti kuuluvat akut kasutades.

Väärtused võivad olenevalt tootest varieeruda ja oleneda kasutus- ning keskkonnatingimustest.Täiendav teave veebisaidil www.bosch-professional.com/wac.