# Techniniai duomenys

Akumuliatorinis perforatorius |  | GBH 18V-18 X
--- | --- | ---
Gaminio numeris |  | ‎‎‎ 3 611 J27 1..‎‎
Nominalioji įtampa | V= | 18
Vardinis sūkių skaičiusA) | min–1 | 900
Smūgių skaičiusA) | min–1 | 5000
Įrankių įtvaras |  | SDS plus cilindrinis Šešiabriaunis
Griebtuvo užveržimo intervalas, naudojant cilindrinį kotelį | mm | 6–10
Maks. gręžinio Ø |  |
Betonas | mm | 18
Plienas | mm | 10
Mediena | mm | 18
SvorisB) | kg | 2,2 kg (1,5 Ah)–3,2 kg (12,0 Ah)
Rekomenduojama aplinkos temperatūra įkraunant | °C | 0 ... +35
Leidžiamoji aplinkos temperatūra veikiantC) ir sandėliuojant | °C | −20 ... +50
Suderinami akumuliatoriai |  | GBA 18V... ProCORE18V...
Rekomenduojami krovikliai |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  Išmatuota 20−25 °C temperatūroje su akumuliatoriumi GBA 18V 4.0Ah.

B)

  priklausomai nuo naudojamo akumuliatoriaus

C)

  ribota galia, esant temperatūrai < 0 °C

Techniniai duomenys nustatyti su tiekiamame komplekte esančiais akumuliatoriais.

Vertės gali skirtis priklausomai nuo gaminio, jos taip pat priklauso nuo naudojimo ir aplinkos sąlygų. Daugiau informacijos rasite www.bosch-professional.com/wac.