# Tekniske data

Batteri-borhammer |  | GBH 18V-18 X
--- | --- | ---
Artikkelnummer |  | ‎‎‎ 3 611 J27 1..‎‎
Nominell spenning | V= | 18
Nominelt turtallA) | o/min | 900
SlagtallA) | slag/min | 5000
Verktøyholder |  | SDS plus Sylindrisk Sekskant
Chuckens fastspenningsområde sylindriske skaft | mm | 6–10
Maks. bor-Ø |  |
Betong | mm | 18
Stål | mm | 10
Tre | mm | 18
VektB) | kg | 2,2 kg (1,5 Ah)–3,2 kg (12,0 Ah)
Anbefalt omgivelsestemperatur ved lading | °C | 0 ... +35
Tillatt omgivelsestemperatur under driftC) og ved lagring | °C | −20 ... +50
Kompatible batterier |  | GBA 18V... ProCORE18V...
Anbefalte ladere |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  Målt ved 20−25 °C med batteri GBA 18V 4.0Ah.

B)

  avhengig av benyttet batteri

C)

  begrenset ytelse ved temperaturer < 0 °C

Tekniske data beregnet med batteri fra standardleveransen.

Verdiene kan variere avhengig av produktet, bruksområdet og miljøforholdene. Du finner mer informasjon på www.bosch-professional.com/wac.