# Техникалық мәліметтер

Аккумуляторлық перфоратор |  | GBH 18V-18 X
--- | --- | ---
Өнім нөмірі |  | ‎‎‎ 3 611 J27 1..‎‎
Номиналды кернеу | B= | 18
Номиналды айналу жиілігіA) | мин-1 | 900
Соққы саныA) | мин-1 | 5000
Құрал бекіткіші |  | SDS plus цилиндрлік Алты қырлы
Бұрғылау патронының қысу диапазоны, цилиндрлік біліктер | мм | 6–10
Макс. саңылау диаметрі |  |
Бетон | мм | 18
Болат | мм | 10
Ағаш | мм | 18
СалмағыB) | кг | 2,2 кг (1,5 А-сағ) –3,2 кг (12,0 А-сағ)
Зарядтау кезіндегі ұсынылатын қоршаған орта температурасы | °C | 0 ... +35
Жұмыс кезіндегіC) және сақтау кезіндегі рұқсат етілген қоршаған орта температурасы | °C | −20 ... +50
Үйлесімді аккумуляторлар |  | GBA 18V... ProCORE18V...
Ұсынылатын зарядтағыш құрылғылар |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  20−25 °C температурасында GBA 18V 4.0Ah аккумуляторымен өлшенеді.

B)

  пайдаланған аккумуляторға байланысты

C)

  температура < 0 °C болғанда жұмыс күші шектелген көлемде болады

Техникалық мәліметтер жинақтағы аккумулятормен жұмыс істеуге есептелген.

Мәндер өнімге байланысты өзгешеленуі мүмкін, сондай-ақ пайдалану және қоршаған орта шарттарына бағынуы мүмкін. Қосымша ақпаратты мына мекенжай бойынша қараңыз: www.bosch-professional.com/wac.