# Teknik veriler

Akülü kırıcı-delici |  | GBH 18V-18 X
--- | --- | ---
Malzeme numarası |  | ‎‎‎ 3 611 J27 1..‎‎
Nominal gerilim | V= | 18
Nominal devir sayısıA) | dev/dak | 900
Darbe sayısıA) | darbe/dak | 5000
Uç girişi |  | SDS plus Silindirik Altıgen
Mandren sıkma alanı, silindirik şaftlar | mm | 6–10
Maks. delme çapı |  |
Beton | mm | 18
Çelik | mm | 10
Ahşap | mm | 18
AğırlıkB) | kg | 2,2 kg (1,5 Ah)–3,2 kg (12,0 Ah)
Şarj sırasında önerilen ortam sıcaklığı | °C | 0 ... +35
ÇalışmaC) ve depolama sırasında izin verilen ortam sıcaklığı | °C | −20 ... +50
Uyumlu aküler |  | GBA 18V... ProCORE18V...
Önerilen şarj cihazları |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  20−25 °C'de akü GBA 18V 4.0Ah ile ölçülmüştür.

B)

  Kullanılan aküye bağlı

C)

  < 0 °C sıcaklıklarda sınırlandırılmış performans

Teknik veriler teslimat kapsamındaki akü ile belirlenmektedir.

Değerler ürüne bağlı olarak değişebilir ve uygulama ve çevre koşullarına tabidir. Daha fazla bilgi için: www.bosch-professional.com/wac.