# Thông số kỹ thuật

Búa khoan dùng pin |  | GBH 18V-18 X
--- | --- | ---
Mã số máy |  | ‎‎‎ 3 611 J27 1..‎‎
Điện thế danh định | V= | 18
Tốc độ danh địnhA) | /phút | 900
Tần suất đậpA) | /phút | 5000
Phần lắp dụng cụ |  | SDS plus hình trụ Vít lục giác
Vùng kẹp đầu cặp mũi khoan trục hình trụ | mm | 6−10
Ø lỗ khoan tối đa |  |
Bê tông | mm | 18
Thép | mm | 10
Gỗ | mm | 18
Trọng lượngB) | kg | 2,2 kg (1,5 Ah)–3,2 kg (12,0 Ah)
Nhiệt độ môi trường được khuyến nghị khi sạc | °C | 0 ... +35
Nhiệt độ môi trường cho phép trong quá trình vận hànhC) và trong quá trình lưu trữ | °C | −20 ... +50
Pin tương thích |  | GBA 18V... ProCORE18V...
Thiết bị nạp được giới thiệu |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  được đo ở 20–25 °C với pin GBA 18V 4.0Ah

B)

  tùy vào loại pin lốc đang sử dụng

C)

  hiệu suất giới hạn ở nhiệt độ < 0 °C

Các dữ kiện kỹ thuật được xác định cho pin được giao cùng hàng hóa cung cấp.

Các giá trị có thể khác nhau tùy thuộc vào sản phẩm và tùy thuộc vào ứng dụng và điều kiện môi trường. Xem thêm thông tin chi tiết trên trang www.bosch-professional.com/wac.