# Dati tecnici

Martello perforatore a batteria |  | GBH 18V-18 X
--- | --- | ---
Codice prodotto |  | ‎‎‎ 3 611 J27 1..‎‎
Tensione nominale | V= | 18
Numero di giri nominaleA) | giri/min | 900
Numero di colpiA) | min-1 | 5000
Attacco utensile |  | SDS plus Cilindrico Esagonale
Campo di serraggio del mandrino codoli cilindrici | mm | 6–10
Ø foro max. |  |
Calcestruzzo | mm | 18
Acciaio | mm | 10
Legno | mm | 18
PesoB) | kg | 2,2 kg (1,5 Ah)–3,2 kg (12,0 Ah)
Temperatura ambiente consigliata in fase di ricarica | °C | 0 ... +35
Temperatura ambiente consentita durante il funzionamentoC) e per lo stoccaggio | °C | −20 ... +50
Batterie compatibili |  | GBA 18V... ProCORE18V...
Caricabatteria consigliati |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  Misurazione a 20−25 °C con batteria GBA 18V 4.0Ah.

B)

  in funzione della batteria ricaricabile utilizzata

C)

  Prestazioni limitate con temperature < 0 °C

Dati tecnici rilevati con batteria in dotazione.

I valori possono variare a seconda del prodotto ed essere soggetti a condizioni di impiego e ambientali. Per maggiori informazioni, consultare il sito www.bosch-professional.com/wac.