# Technické údaje

Akumulátorové vrtací kladivo |  | GBH 18V-18 X
--- | --- | ---
Číslo výrobku |  | ‎‎‎ 3 611 J27 1..‎‎
Jmenovité napětí | V= | 18
Jmenovité otáčkyA) | ot/min | 900
Počet příklepůA) | min−1 | 5 000
Upínání nástroje |  | SDS plus Válcová stopka Šestihran
Rozsah upínání sklíčidla pro válcové stopky | mm | 6–10
Max. Ø vrtání |  |
Beton | mm | 18
Ocel | mm | 10
Dřevo | mm | 18
HmotnostB) | kg | 2,2 kg (1,5 Ah)–3,2 kg (12,0 Ah)
Doporučená teplota prostředí při nabíjení | °C | 0 až +35
Dovolená teplota prostředí při provozuC) a při skladování | °C | −20 až +50
Kompatibilní akumulátory |  | GBA 18V... ProCORE18V...
Doporučené nabíječky |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  Měřeno při 20–25 °C s akumulátorem GBA 18V 4.0Ah.

B)

  V závislosti na použitém akumulátoru

C)

  Omezený výkon při teplotách < 0 °C

Technická data zjištěna s akumulátorem z obsahu dodávky.

Hodnoty se mohou podle výrobku lišit a mají na ně vliv podmínky použití a prostředí. Další informace najdete na www.bosch-professional.com/wac.