# Technické údaje

Akumulátorové vŕtacie kladivo |  | GBH 18V-18 X
--- | --- | ---
Číslo položky |  | ‎‎‎ 3 611 J27 1..‎‎
Menovité napätie | V= | 18
Menovité otáčkyA) | ot/min | 900
Frekvencia príklepuA) | min-1 | 5 000
Upnutie nástroja |  | SDS plus valcovité šesťhran
Upínací rozsah skľučovadla pri valcovitých stopkách | mm | 6–10
Max. Ø vrtáka |  |
betón | mm | 18
oceľ | mm | 10
drevo | mm | 18
HmotnosťB) | kg | 2,2 kg (1,5 Ah)–3,2 kg (12,0 Ah)
Odporúčaná teplota okolia pri nabíjaní | °C | 0 ... +35
Povolená teplota okolia pri prevádzkeC) a pri skladovaní | °C | −20 ... +50
Kompatibilné akumulátory |  | GBA 18V... ProCORE18V...
Odporúčané nabíjačky |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  Merané pri 20−25 °C s akumulátorom GBA 18V 4.0Ah.

B)

  v závislosti od použitého akumulátora

C)

  obmedzený výkon pri teplotách < 0 °C

Technické údaje určené pomocou akumulátora, ktorý je súčasťou balenia.

Hodnoty sa môžu líšiť podľa výrobku a závisia od podmienok použitia a prostredia. Ďalšie informácie na adrese www.bosch-professional.com/wac.