# Tehniskie dati

Akumulatora perforators |  | GBH 18V-18 X
--- | --- | ---
Izstrādājuma numurs |  | ‎‎‎ 3 611 J27 1..‎‎
Nominālais spriegums | V= | 18
Nominālais apgriezienu skaitsA) | min-1 | 900
Triecienu biežumsA) | min-1 | 5000
Instrumentu turētājs |  | SDS plus cilinrisks Sešstūra
Cilindrisko kātu urbjpatronas iespīlēšanas diapazons | mm | 6–10
maks. urbuma Ø |  |
Betonā | mm | 18
Tēraudā | mm | 10
Koks | mm | 18
SvarsB) | kg | 2,2 kg (1,5 Ah)–3,2 kg (12,0 Ah)
Ieteicamā apkārtējās vides temperatūra uzlādes laikā | °C | 0 ... +35
Pieļaujamā apkārtējā gaisa temperatūra darbības laikāC) un glabāšanas laikā | °C | −20 ... +50
Saderīgie akumulatori |  | GBA 18V... ProCORE18V...
Ieteicamās uzlādes ierīces |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  Mērījums 20−25 °C temperatūrā ar akumulatoru GBA 18V 4.0Ah.

B)

  atkarībā no izmantotā akumulatora

C)

  ierobežota jauda pie temperatūras vērtībām < 0 °C

Tehniskie parametri ir noteikti, lietojot akumulatoru no piegādes komplekta.

Vērtības var atšķirties atkarībā no konkrētā izstrādājuma un izmantošanas vai apkārtējās vides apstākļiem. Plašāku informāciju skatiet vietnē www.bosch-professional.com/wac.