# 更換工具

您可以利用 ONECHUCK 夾頭輕鬆方便地使用 SDS plus 嵌件工具、圓柱和六角嵌件工具，而無需使用額外的工具或更換夾頭。

防塵蓋 (3) 可阻止鑽孔時所產生的大部份粉塵侵入工具夾座。安裝工具時要小心，請勿損壞防塵蓋 (3)。

- 防塵蓋若有受損，應立即更換。最好委託本公司的顧客服務處換裝。

## 更換工具（SDS plus）

### 裝上 SDS plus 嵌件工具（請參考圖 B1−B2）

- 單手握住快速夾頭的後套筒 (5)。用另一隻手旋轉前端套筒 (4) 將工具夾頭完全打開。
- 清潔 SDS plus 嵌件工具的插入端並塗上少許潤滑油脂。
- 將 SDS plus 嵌件工具轉進工具夾頭，直到其自動鎖定為止。
- 拉動工具以確認它是否已正確鎖止。

SDS plus 嵌件工具是活動的。因此在無負載狀態下此類工具會偏心旋轉。開始鑽孔時此工具便會自動置中，所以上述現象並不會影響鑽孔的準確度。

### 取下 SDS plus 嵌件工具（請參考圖 B3）

- 將後端套筒 (5) 向後推動，並取下 SDS plus 嵌件工具。

## 工具更換（圓柱柄、六角）

### 安裝嵌件工具（請參考圖 C1）

提示：請勿使用非 SDS plus 系統的工具進行鎚擊鑽孔！非 SDS plus 系統的工具和夾頭會在進行鎚擊鑽孔時受損。

提示：只可在鑽孔操作模式使用具圓柱柄或六角柄的工具。

- 不可透過啟動電動工具的方式來關閉夾頭。 鑽頭可能拋出而造成受傷危險。

提示：只可使用具圓柱柄或六角柄，且柄徑為 6 至 10 mm 的嵌件工具。

- 請將鎚擊／旋轉停止開關 (13) 轉至「鑽孔」位置。

- 單手握住快速夾頭的後套筒 (5)。用另一隻手旋轉前端套筒 (4)，直到工具夾座打開至能夠裝入嵌件工具。
- 將圓柱或六角嵌件工具裝入夾頭。
- 用一手握緊後端套筒(5)，然後用另一隻手順箭頭方向施力旋轉前端套筒(4)，直到聽見卡上的聲音。
- 透過拉動，確認工具是否已裝牢。

只要當電動工具未啟動時，才可裝入嵌件工具。

### 取出嵌件工具（請參考圖 C2）

- 單手握住快速夾頭的後套筒 (5)。用另一隻手順箭頭方向旋轉前端套筒 (4)打開工具夾座，直到能取下嵌件工具為止。
- 請取下嵌件工具。

- 不可透過啟動電動工具的方式來打開夾頭。 鑽頭可能拋出而造成受傷危險。