# 工作提示

##

利用限深器(17)可以确定所需的钻深X。

- 按压限深器调节键(15)，并将限深器装入辅助手柄(16)。
  限深器(17)的槽纹必须朝下。
- 将SDS plus工具刀头推入SDS plus工具夹头，直至极限位置。如果未安装好SDS plus工具刀头，会影响设定深度的准确性。
- 尽可能地拉出限深器，使钻尖与限深器尖端之间的距离等于所需的钻孔深度X。

##

- 如果工具卡住了，传往主轴的动力会中断。由于会产生力，请用双手牢牢握住电动工具并站稳。

- 当电动工具卡住时，请关闭电动工具并松开工具刀头。开动机器时如果安装在机器上的钻头被卡住了，会产生很高的反作用扭力。

##

快速关断功能（KickBack Control）让用户能更好地控制电动工具，这样与不带KickBack Control的电动工具相比，能更好地保护用户。在电动工具的钻轴突然意外旋转时，自动关闭电动工具。

- 如要重新使用工具，松开电源开关(10)，然后再次操作。

电动工具上的工作灯(14)闪烁即表示激活了快速关断功能。

##

内置减震装置可减轻出现的振动。

- 如果减震装备损坏了，勿继续使用电动工具。

##

恒定电子装置可在空载和规定的负载条件下稳定转速。由此确保工作功率均匀。

##

- 先关闭电动工具，然后再放置在螺母/螺栓上。旋转的工具刀头可能会滑开。

使用螺丝批嘴时，需要带SDS plus接头柄的通用批头套筒(18)或者带有圆柱柄或六角柄的通用批头套筒(19)。

## 安装带SDS plus接头柄的通用批头套筒

- 清洁接头柄的末端并在接头柄末端涂抹少许油脂。
- 把通用批头套筒(18)拧入工具夹头中，并让其自动锁定。
- 抽拉通用批头套筒，以确定其是否已经锁定了。
- 把螺丝批嘴插入通用批头套筒(18)中。必须使用与螺丝头大小相符的螺丝批嘴。
- 拆卸通用批头套筒(18)时，向后推锁定套筒，然后从工具夹头中拆下通用批头套筒。

## 安装带有圆柱柄或六角柄的通用批头套筒

- 装入带有圆柱柄或六角柄的通用批头套筒(19)。安装时按照安装工具刀头 参见 安装工具刀头（参见插图C1）的步骤进行操作。
- 抽拉通用批头套筒(19)，以确定其是否已经锁定了。
- 把螺丝批嘴插入通用批头套筒(19)中。必须使用与螺丝头大小相符的螺丝批嘴。
- 取出通用批头套筒(19)时按照取出工具刀头 参见 拆卸工具刀头（参见插图C2）的步骤进行操作。

##

提示：应使用与系统重量匹配的防坠落装置(21)，以防电动工具坠落。防坠落装置的最大允许长度为1,8米。请务必注意电动工具上的允许固定区域(20)。

优先将用锚结固定的绳带用作防坠落装置或使用配备坠落缓冲器的防坠落装置。

在固定防坠落装置(21)时请务必注意相关操作说明。

- 必须将防坠落装置的另一端固定在稳定的结构上（例如建筑物或脚手架），切勿固定在用户本身。
  防坠落装置必须能够自由移动，只允许固定在固定止动点(22)和电动工具上允许的固定区域(20)。
  请选择合适的固定止动点(22)，确保电动工具坠落时可自行掉落在防坠落装置内，同时不会缠绕或危害用户。
  切勿将电动工具上的防坠落装置与已安装的除尘装置搭配使用。