# 技術性數據

充電式鎚擊電鑽 |  | GBH 18V-18 X
--- | --- | ---
產品機號 |  | ‎‎‎ 3 611 J27 1..‎‎
額定電壓 | V= | 18
額定轉速A) | 次／分 | 900
衝擊次數A) | min-1 | 5000
工具夾頭 |  | SDS plus 圓柱 六角
圓柱柄夾頭夾緊範圍 | mm | 6–10
最大鑽孔直徑 |  |
混凝土 | mm | 18
鋼材 | mm | 10
木材 | mm | 18
重量B) | kg | 2.2 kg (1.5 Ah)–3.2 kg (12.0 Ah)
充電狀態下的建議環境溫度 | °C | 0 ... +35
操作狀態下的容許環境溫度C)以及存放狀態下 | °C | −20 ... +50
相容的充電電池 |  | GBA 18V... ProCORE18V...
建議使用的充電器 |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  於 20−25 °C 配備充電電池 GBA 18V 4.0Ah 時測得。

B)

  視所使用的充電蓄電池而定

C)

  溫度 <0 °C 時，性能受限

使用本產品隨附之充電電池時測得的技術性數據。

數值可能因產品而異，並受使用條件以及環境條件影響。進一步資訊請見www.bosch-professional.com/wac。