# Пускане в експлоатация

##

Изберете режима на работа на електроинстру‌мента с помощта на превключвателя ударно пробиване/спиране на въртенето (13).

- За смяна на режима на работа натиснете осво‌бождаващия бутон (12) и завъртете превключ‌ва‌теля ударно пробиване/спиране на въртенето (13) в желаната позиция, докато усетите попа‌да‌нето му в позиция с отчетливо прещракване.

Указание: Сменяйте режима на работа само при изключен електроинструмент! В противен случай електроинструментът може да бъде повреден.

Позиция за ударно пробиване в бетон или каменни материали

Позиция за безударно пробиване в дървесни материали, метали, керамични материали и пластмаси, както и за завинтване

##

С помощта на превключвателя (8) можете да сменяте посоката на въртене на електро‌инструмента. Това обаче не е възможно при натиснат пусков прекъсвач (10).

- Задействайте превключвателя за посоката на въртене (8) само когато електроинструментът е в покой.

При ударно пробиване и нормално пробиване установявайте винаги дясна посока на въртене.

- Въртене надясно: За пробиване и завиване на винтове натиснете превключвателя за посоката на въртене (8) до упор наляво.
- Въртене наляво: За развиване на винтове и гайки натиснете превключвателя за посоката на въртене (8) надясно до упор.

Указание: Ако превключвателят за посоката на въртене е в средно положение, пусковият прекъсвач е блокиран.

##

- За включване на електроинструмента натис‌нете пусковия прекъсвач (10).

Работната светлина (14) свети при частично или напълно натиснат пусков прекъсвач (10) и при неблагоприятни светлинни условия подобрява видимостта в зоната на работа.

- За да изключите електроинструмента, отпуснете пусковия прекъсвач (10).

При ниска околна температура електроинструментът достига пълната си мощност/енергия на удара едва след като работи известно време.

##

В зависимост от силата на натискане на пусковия прекъсвач (10) можете безстепенно да регулирате скоростта на въртене/честотата на ударите на работещия електроинструмент.

Лекият натиск върху пусковия прекъсвач (10) предизвиква малка скорост на въртене/ниска честота на ударите. С увеличаване на натиска се увеличава и скоростта на въртене, респ. честотата на ударите.