# Messa in funzione

##

L’interruttore di arresto percussione/rotazione (13) consente di selezionare la modalità dell’elettroutensile.

- Per cambiare modalità, premere il tasto di sbloccaggio (12) e ruotare l’interruttore di arresto percussione/rotazione (13) nella posizione desiderata, sino a farlo scattare udibilmente.

Avvertenza: Cambiare modalità esclusivamente ad elettroutensile spento. In caso contrario, l’elettroutensile potrebbe subire danni.

Posizione per foratura a percussione nel calcestruzzo o nella pietra

Posizione per foratura senza percussione in legno, metallo, ceramica e plastica, nonché per avvitamento

##

Il commutatore del senso di rotazione (8) consente di variare il senso di rotazione dell’elettroutensile. Ad interruttore di avvio/arresto (10) premuto, tuttavia, ciò non sarà possibile.

- Azionare il commutatore del senso di rotazione (8) esclusivamente ad elettroutensile fermo.

Per operazioni di foratura a percussione e foratura, impostare sempre la rotazione destrorsa.

- Rotazione destrorsa: per forare e per introdurre viti, premere il commutatore del senso di rotazione (8) verso sinistra, sino al finecorsa.
- Rotazione sinistrorsa: per allentare o svitare viti e dadi, premere il commutatore del senso di rotazione (8) verso destra, sino al finecorsa.

Avvertenza: se il commutatore del senso di rotazione si trova in posizione centrale, l’interruttore di avvio/arresto è bloccato.

##

- Per accendere l’elettroutensile, premere l’interruttore di avvio/arresto (10).

La luce di lavoro (14) si accenderà quando l’interruttore di avvio/arresto (10) verrà premuto, leggermente o completamente, consentendo d’illuminare l’area di lavoro in condizioni di luce sfavorevoli.

- Per spegnere l’elettroutensile, rilasciare l’interruttore di avvio/arresto (10).

In caso di basse temperature, l’elettroutensile raggiungerà la piena potenza di percussione/del colpo soltanto dopo un certo tempo.

##

Ad elettroutensile acceso, è possibile regolare il numero di giri/di colpi in modo continuo, esercitando maggiore o minore pressione sull’interruttore di avvio/arresto (10).

Premendo leggermente l’interruttore di avvio/arresto (10), si otterrà un numero di giri/di colpi ridotto; aumentando la pressione, aumenterà anche la velocità.