# Technische gegevens

Accuboorhamer |  | GBH 18V-18 X
--- | --- | ---
Productnummer |  | ‎‎‎ 3 611 J27 1..‎‎
Nominale spanning | V= | 18
Nominaal toerentalA) | min–1 | 900
Aantal slagenA) | min–1 | 5000
Gereedschapopname |  | SDS plus Cilindrisch Zeskant
Spanbereik boorhouder cilindrische schachten | mm | 6–10
Max. boor-Ø |  |
Beton | mm | 18
Staal | mm | 10
Hout | mm | 18
GewichtB) | kg | 2,2 kg (1,5 Ah)–3,2 kg (12,0 Ah)
Aanbevolen omgevingstemperatuur bij het opladen | °C | 0 ... +35
Toegestane omgevingstemperatuur tijdens gebruikC) en bij opslag | °C | −20 ... +50
Compatibele accu's |  | GBA 18V... ProCORE18V...
Aanbevolen oplaadapparaten |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  Gemeten bij 20−25 °C met accu GBA 18V 4.0Ah.

B)

  afhankelijk van gebruikte accu

C)

  beperkt vermogen bij temperaturen < 0 °C

Technische gegevens bepaald met meegeleverde accu.

Waarden kunnen afhankelijk van product variëren en onderhevig zijn aan toepassings- en omgevingsvoorwaarden. Meer informatie vindt u op www.bosch-professional.com/wac.