# 作業注意事項

##

您可利用限深器 (17) 設定所需鑽孔深度 X。

- 請按壓限深器調整按鈕 (15) 然後將限深器安裝到輔助手柄 (16)。
  限深器 (17) 上的刻紋必須朝下。
- 將 SDS plus 嵌件工具往 SDS plus 工具夾頭 推入到底。SDS plus 嵌件工具若未確實裝好，會影響深度設定的準確性。
- 將限深器拉出，使鑽頭尖端與限深器尖端之間的距離等於所需的鑽孔深度 X。

##

- 如果工具卡住了，傳往主軸的動力會中斷。請務必用雙手握穩電動工具並採取穩固站姿，以隨時承受此時出現的作用力。

- 如果電動工具卡死，請關閉電動工具的電源，然後鬆開嵌件工具。啟動機器時如果安裝在機器上的鑽孔工具被卡住了，會產生高的反作用扭力。

##

與未配備 KickBack Control 的電動工具相較之下，快關功能（KickBack Control）可讓您更容易掌控電動工具，因此操作人員的安全性也就隨之獲得更多保障。電動工具的鑽孔轉軸只要一有非預期性的突發旋轉動作，將立即停機。

- 此時若想繼續操作，則須將起停開關 (10) 放開後再重新按壓。

電動工具上的工作燈 (14) 閃爍即代表快關功能啟用。

##

內建減震裝置，可減緩震動。

- 如果減震裝備損壞了，勿繼續使用電動工具。

##

電子穩定控制系統可在空轉和特定負載條件下保持恆定轉速。此可確保穩定的工作性能。

##

- 電動工具應先停止運轉，然後才放到螺母／螺栓上。轉動中的嵌件工具可能會滑開。

若要使用起子工具頭，您需要具有 SDS plus 接頭柄的通用工具頭夾持器 (18) 或具有圓柱柄或六角柄的通用工具頭夾持器 (19)。

## 裝入具有 SDS plus 接頭柄的通用工具頭夾持器

- 清潔接頭柄的末端並且塗上少許潤滑油脂。
- 把工具頭通用夾持器 (18) 轉進工具夾座中，必須轉至工具頭通用夾持器自動鎖定為止。
- 拉動工具頭通用夾持器，以確認夾頭是否已確實鎖止。
- 把螺絲起子工具頭插入工具頭通用夾持器 (18) 中。必須使用與螺絲頭大小相符的螺絲起子工具頭。
- 若要取下通用工具頭夾持器 (18)，請將鎖定套筒 往後推，然後將通用工具頭夾持器從工具夾頭中取出即可。

## 裝入具有圓柱柄或六角柄的通用工具頭夾持器

- 裝入具有圓柱柄或六角柄的通用工具頭夾持器 (19)。請按裝入嵌件工具 參見 安裝嵌件工具（請參考圖 C1） 的方式操作。
- 拉動工具頭通用夾持器，以確認夾頭是否已確實鎖止 (19)。
- 把螺絲起子工具頭插入工具頭通用夾持器 (19) 中。必須使用與螺絲頭大小相符的螺絲起子工具頭。
- 若要取通用工具頭夾持器 (19)，請按取下嵌件工具 參見 取出嵌件工具（請參考圖 C2） 的方式操作。

##

提示：為防止電動工具掉落，應使用適用於系統重量的防墜設備 (21)。防墜設備的最大允許長度為 1,8 m。務必遵守電動工具上允許的固定區域(20)。

所使用的防墜設備最好是帶有拉桿的吊帶或帶有減震器的防墜設備。

固定防墜設備 (21) 時，務必遵守其操作說明書。

- 請務必將防墜設備的另一側固定到穩固的結構（例如建築物或鷹架）上，切勿固定在使用者自己身上。
  自由墜落保護裝置必須能活動自如，並且只能連接到錨定點 (22)和電動工具上允許的固定區域。 (20)
  選擇錨定點 (22)，以便電動工具在墜落時可以自由落入防墜裝置，而不會纏住或危及使用者。
  切勿在裝有吸塵裝置的電動工具上使用防墜設備 。