# Caractéristiques ‌techniques

Marteau perforateur sans fil |  | GBH 18V-18 X
--- | --- | ---
Référence |  | ‎‎‎ 3 611 J27 1..‎‎
Tension nominale | V= | 18
Régime nominalA) | tr/min | 900
Fréquence de frappeA) | min-1 | 5 000
Porte-outil |  | SDS plus cylindrique Six pans
Plage de serrage du mandrin (pour forets à queue cylindrique) | mm | 6–10
Ø de perçage maxi |  |
Béton | mm | 18
Acier | mm | 10
Bois | mm | 18
PoidsB) | kg | 2,2 kg (1,5 Ah)–3,2 kg (12,0 Ah)
Températures ambiantes recommandées pour la charge | °C | 0 ... +35
Températures ambiantes autorisées pendant l’utilisationC) et pour le stockage | °C | −20 ... +50
Batteries compatibles |  | GBA 18V... ProCORE18V...
Chargeurs recommandés |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  Mesuré à 20−25 °C avec accu GBA 18V 4.0Ah.

B)

  selon l’accumulateur utilisé

C)

  performances réduites à des températures < 0 °C

Caractéristiques techniques déterminées avec l’accu fourni.

Les valeurs peuvent varier selon le produit, les conditions d’utilisation et les conditions ambiantes. Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.bosch-professional.com/wac.