# 電錘的安全注意事項

- 電動工具運轉期間，不可將其指向附近的人員。 嵌件工具可能飛出並造成嚴重傷害。

- 請務必配戴安全帽和護目鏡或面罩。 一般的眼鏡或太陽眼鏡並不是護目鏡。

- 在操作前，檢查嵌件工具是否已固定牢靠。

- 請隨時留意自身安全。當您在高處使用本電動工具時（例如在工作梯上），請確保底下無人。

- 不可透過啟動電動工具的方式來打開或關閉夾頭。 鑽頭可能拋出而造成受傷危險。

- 作業期間請用雙手牢牢握緊電動工具並保持穩固。使用雙手才能夠更穩定地操作電動工具。

##

- 請戴上耳罩。暴露在噪音下會造成聽力喪失。

- 請使用工具的輔助把手（若有配備）。失去控制可能會造成人員受傷。

- 進行作業時，負責進行切割的配件或固定釘可能會碰觸到隱藏的配線，請從絕緣握把處拿持電動工具。 負責進行切割的配件及固定釘若是觸及「導電」電線，可能導致電動工具外露的金屬部件「導電」，進而使操作人員遭受電擊。

##

- 請務必以低速啟動並將鑽尖確實抵住工件。若鑽頭未接觸工件且以超過最高轉速的速度無負載轉動，可能會讓鑽頭彎曲並導致人員受傷。

- 請順著鑽頭方向施加適當的壓力。鑽頭可能會彎曲而造成斷裂或失控，進而導致人員受傷。

##

- 使用合適的偵測裝置偵察隱藏的電線，或者向當地的相關單位尋求支援。接觸電線可能引起火災並讓操作者觸電。若損壞瓦斯管會引起爆炸。如果水管被刺穿會導致財物損失。

- 必須等待電動工具完全靜止後才能將它放下。嵌件工具可能卡住而使電動工具失控。

- 固定好工件。使用固定裝置或老虎鉗固定工件，會比用手持握工件更牢固。

- 如果充電電池損壞了，或者未按照規定使用充電電池，充電電池中會散發出有毒蒸氣。充電電池可能起火或爆炸。工作場所必須保持空氣流通，如果身體有任何不適必須馬上就醫。充電電池散發的蒸氣會刺激呼吸道。

- 切勿改裝拆開充電電池。可能造成短路。

- 尖銳物品（例如釘子或螺絲起子）或是外力皆有可能造成充電電池損壞。進而導致內部短路而發生電池起火、冒煙、爆炸或過熱等事故。

- 僅可在製造商的產品中使用充電電池。 如此才可提供過載保護。

| 保護充電電池免受高溫（例如長期日照）、火焰、污垢、水液和濕氣的侵害。有爆炸及短路之虞。

- 操作後不久不要接觸任何嵌件工具或鄰近的外殼部件。這些在操作過程中會變得非常灼熱並導致燙傷。

- 鑽孔時嵌件工具可能會卡住。請確實站穩並用雙手牢牢握住電動工具。否則您可能無法再控制電動工具。

- 電動工具運轉期間，不可將其指向附近的人員。 嵌件工具可能飛出並造成嚴重傷害。

- 請務必配戴安全帽和護目鏡或面罩。 一般的眼鏡或太陽眼鏡並不是護目鏡。

- 在操作前，檢查嵌件工具是否已固定牢靠。

- 請隨時留意自身安全。當您在高處使用本電動工具時（例如在工作梯上），請確保底下無人。

- 不可透過啟動電動工具的方式來打開或關閉夾頭。 鑽頭可能拋出而造成受傷危險。