# Технічні дані

Акумуляторний перфоратор |  | GBH 18V-18 X
--- | --- | ---
Товарний номер |  | ‎‎‎ 3 611 J27 1..‎‎
Номінальна напруга | V= | 18
Номінальна кількість обертівA) | об/хв | 900
Число ударівA) | уд./хв | 5000
Патрон |  | SDS plus циліндричний Шестигранний хвостовик
Область затискання свердлильного патрона циліндричних валів | мм | 6–10
Макс. Ø свердла |  |
Бетон | мм | 18
Сталь | мм | 10
Деревина | мм | 18
ВагаB) | кг | 2,2 кг (1,5 A·год)–3,2 кг (12,0 A·год)
Рекомендована температура навколишнього середовища при заряджанні | °C | 0 ... +35
Допустима температура навколишнього середовища при експлуатаціїC) і при зберіганні | °C | −20 ... +50
Сумісні акумулятори |  | GBA 18V... ProCORE18V...
Рекомендовані зарядні пристрої |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  Виміряно за температури 20−25 °C з акумулятором GBA 18V 4.0Ah.

B)

  в залежності від використовуваної акумуляторної батареї

C)

  обмежена потужність за температури < 0 °C

Технічні дані визначені з акумуляторною батареєю, що входить в обсяг поставки.

Значення можуть відрізнятися залежно від виробу, умов застосування та довкілля. Детальнішу інформацію див. на www.bosch-professional.com/wac.