# Technische Daten

Akku-Bohrhammer |  | GBH 18V-18 X
--- | --- | ---
Sachnummer |  | ‎‎‎ 3 611 J27 1..‎‎
Nennspannung | V= | 18
NenndrehzahlA) | min-1 | 900
SchlagzahlA) | min-1 | 5000
Werkzeugaufnahme |  | SDS plus zylindrisch Sechskant
Bohrfutter-Spannbereich zylindrische Schäfte | mm | 6−10
max. Bohr-Ø |  |
Beton | mm | 18
Stahl | mm | 10
Holz | mm | 18
GewichtB) | kg | 2,2 kg (1,5 Ah)–3,2 kg (12,0 Ah)
empfohlene Umgebungstemperatur beim Laden | °C | 0 ... +35
erlaubte Umgebungstemperatur beim BetriebC) und bei Lagerung | °C | −20 ... +50
kompatible Akkus |  | GBA 18V... ProCORE18V...
empfohlene Ladegeräte |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  gemessen bei 20–25 °C mit Akku GBA 18V 4.0Ah

B)

  abhängig vom verwendeten Akku

C)

  eingeschränkte Leistung bei Temperaturen < 0 °C

Technische Daten ermittelt mit Akku aus Lieferumfang.

Werte können je nach Produkt variieren und Anwendungs- sowie Umweltbedingungen unterliegen. Weitere Informationen unter www.bosch-professional.com/wac.