# Data teknis

Bor hammer berdaya baterai |  | GBH 18V-18 X
--- | --- | ---
Nomor barang |  | ‎‎‎ 3 611 J27 1..‎‎
Tegangan nominal | V= | 18
Kecepatan nominalA) | min-1 | 900
Tingkat getaranA) | min-1 | 5000
Dudukan alat kerja |  | SDS plus Silinder Heksagonal
Rentang chuck bor batang silinder | mm | 6–10
Diameter pengeboran maks. |  |
Beton | mm | 18
Baja | mm | 10
Kayu | mm | 18
BeratB) | kg | 2,2 kg (1,5 Ah)–3,2 kg (12,0 Ah)
Suhu sekitar yang direkomendasikan saat pengisian daya | °C | 0 ... +35
Suhu sekitar yang diizinkan saat pengoperasianC) dan saat penyimpanan | °C | −20 ... +50
Baterai yang kompatibel |  | GBA 18V... ProCORE18V...
Perangkat pengisi daya yang direkomendasikan |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  diukur pada suhu 20–25 °C dengan baterai GBA 18V 4.0Ah

B)

  tergantung pada baterai yang digunakan

C)

  daya terbatas pada suhu < 0 °C

Data teknis ditentukan dengan baterai yang termasuk dalam lingkup pengiriman.

Nilai dapat berbeda-beda bergantung pada produk dan mungkin tunduk pada kondisi lingkungan serta penggunaan. Informasi lebih lanjut pada www.bosch-professional.com/wac.