# ข้อมูลทางเทคนิค

สว่านเจาะกระแทกไร้สาย |  | GBH 18V-18 X
--- | --- | ---
หมายเลขสินค้า |  | ‎‎‎ 3 611 J27 1..‎‎
แรงดันไฟพิกัด | V= | 18
ความเร็วรอบพิกัดA) | นาที–1 | 900
อัตราการกระแทกA) | นาที–1 | 5000
ตัวจับยึดเครื่องมือ |  | SDS plus ก้านกลม ก้านหกเหลี่ยม
ช่วงแคลมป์จับดอกสว่าน ด้ามทรงกระบอก | มม. | 6–10
Ø สูงสุดในการเจาะ |  |
คอนกรีต | มม. | 18
เหล็กกล้า | มม. | 10
ไม้ | มม. | 18
น้ำหนักB) | กก. | 2.2 กก. (1.5 แอมแปร์ชั่วโมง)–3.2 กก. (12.0 แอมแปร์ชั่วโมง)
อุณหภูมิโดยรอบที่แนะนำเมื่อชาร์จ | °C | 0 ... +35
อุณหภูมิโดยรอบที่อนุญาตเมื่อใช้งานC)และเมื่อจัดเก็บ | °C | −20 ... +50
แบตเตอรี่ที่ใช้งานร่วมกันได้ |  | GBA 18V... ProCORE18V...
เครื่องชาร์จที่แนะนำ |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  ดำเนินการวัด ณ อุณหภูมิ 20–25 °C พร้อมแบตเตอรี่ GBA 18V 4.0Ah

B)

  ขึ้นอยู่กับ‌แบตเตอรี่‌แพ็ค‌ที่ใช้

C)

  สมรรถภาพจะน้อยลงที่อุณหภูมิ < 0 °C

ข้อมูลทางเทคนิคกำหนดโดยใช้แบตเตอรี่แพ็คที่‌จัด‌ส่งมา

ค่าอาจแตกต่างกันไปตามผลิตภัณฑ์และขึ้นอยู่กับเงื่อนไขด้านการใช้งานและสภาพแวดล้อม โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ www.bosch-professional.com/wac