# Instrucţiuni de lucru

##

Cu ajutorul limitatorului de reglare a adâncimii (17) se poate stabili adâncimea de găurire dorită X.

- Apasă tasta pentru reglarea limitatorului de reglare a adâncimii (15) şi introdu limitatorul de reglare a adâncimii în mânerul auxiliar (16).
  Canelura de pe limitatorul de reglare a adâncimii (17) trebuie să fie orientată în jos.
- Împinge accesoriul cu sistem de prindere SDS plus până la opritor în sistemul de prindere a accesoriilor SDS plus . În caz contrar, mobilitatea accesoriului cu sistem de prindere SDS plus ar putea provoca o reglare greşită a adâncimii de găurire.
- Trage limitatorul de reglare a adâncimii până când distanţa dintre vârful burghiului şi vârful limitatorului de reglare a adâncimii corespund adâncimii de găurire dorite X.

##

- Dacă accesoriul se blochează sau se agaţă, se întrerupe antrenarea la arborele port‌burghiu. Din cauza forţelor astfel generate, este necesar să ţineţi întotdeauna ferm şi cu ambele mâini scula electrică şi să aveţi o poziţie stabilă.

- Opriţi scula electrică şi detensionaţi-o atunci când se blochează. Pornirea sculei electrice când dispozitivul de găurire este blocat, generează momente de recul foarte puternice.

##

Protecţia la recul (KickBack Control) asigură un control mai bun al sculei electrice, sporind astfel protecţia utilizatorului, comparativ cu sculele electrice fără KickBack Control. În cazul unei rotiri bruşte şi imprevizibile a sculei electrice în jurul axei burghiului, scula electrică se opreşte.

- Pentru repunerea în funcţiune, eliberează comutatorul de pornire/oprire (10) şi acţionează-l din nou.

Deconectarea rapidă este semnalizată prin aprinderea intermitentă a lămpii de lucru (14) de la scula electrică.

##

Amortizorul de vibraţii integrat reduce vibraţiile care se produc.

- Nu mai continua să foloseşti scula electrică dacă elementul de amortizare s-a deteriorat.

##

Sistemul electronic constant menţine o turaţie constantă în timpul funcţionării în gol şi anumite condiţii de sarcină. Acest lucru asigură obţinerea unui randament uniform de lucru.

##

- Amplasaţi scula electrică pe piuliţă/şurub numai în stare oprită. În caz contrar, accesoriile aflate în rotaţie pot aluneca.

Pentru utilizarea biţilor de şurubelniţă, ai nevoie de un suport universal pentru biţi cu tijă de prindere SDS plus (18) sau de un suport universal pentru biţi cu tijă cilindrică sau tijă hexagonală (19).

## Montarea suportului universal pentru biţi cu tijă de prindere SDS plus

- Curăţă capătul de introducere al tijei de prindere şi gresează-l uşor.
- Introdu suportul universal pentru biţi (18) în sistemul de prindere a accesoriilor rotindu-l până când se blochează automat în acesta.
- Verifică blocarea trăgând de suportul universal pentru biţi.
- Introdu un bit de şurubelniţă în suportul universal pentru biţi (18). Foloseşte numai biţi de şurubelniţă potriviţi pentru capul de şurub respectiv.
- Pentru demontarea suportului universal pentru biţi (18), împinge spre înapoi manşonul de blocare şi extrage suportul universal pentru biţi din sistemul de prindere a accesoriilor.

## Montarea suportului universal pentru biţi cu tijă cilindrică sau tijă hexagonală

- Introdu suportul universal pentru biţi cu tijă cilindrică sau tijă hexagonală (19). Procedează la fel ca la montarea accesoriului vezi Montarea accesoriului (consultă imaginea C1).
- Verifică blocarea trăgând de suportul universal pentru biţi (19).
- Introdu un bit de şurubelniţă în suportul universal pentru biţi (19). Foloseşte numai biţi de şurubelniţă potriviţi pentru capul de şurub respectiv.
- Pentru demontarea suportului universal pentru biţi (19) procedează la fel ca la demontarea accesoriului vezi Extragerea accesoriului (consultă imaginea C2).

##

Observaţie: Pentru asigurarea sculei electrice împotriva căderii, trebuie utilizat un dispozitiv de protecţie împotriva căderii (21) adecvat pentru greutatea sistemului. Lungimea maximă admisă a dispozitivului de protecţie împotriva căderii este de 1,8 m. Ţine în mod obligatoriu cont de zona de fixare (20) admisă a sculei electrice.

Ca echipament de protecţie împotriva căderii utilizează de preferinţă o bandă cu buclă cu nod de ancorare sau un dispozitiv de protecţie împotriva căderii cu amortizor de cădere.

La fixarea dispozitivului de protecţie împotriva căderii (21) respectă în mod obligatoriu instrucţiunile de utilizare a acestuia.

- Fixează în mod obligatoriu partea opusă a dispozitivului de protecţie împotriva căderii pe o structură stabilă (de exemplu, clădire sau schelă) şi niciodată direct pe utilizator.
  Dispozitivul de protecţie împotriva căderii trebuie să fie mobil şi poate fi fixat exclusiv pe punctul fix de cuplare (22) şi în zona de fixare admisă (20) a sculei electrice.
  Alege punctul fix de cuplare (22) astfel încât, în cazul unei prăbuşiri, scula electrică să poată cădea liber în protecţia împotriva căderii, fără să răsucească sau să pună în pericol utilizatorul.
  Nu utiliza niciodată dispozitivul de protecţie împotriva căderii al sculei electrice împreună cu sistemul de aspirare a prafului .