# Tehnični podatki

Akumulatorsko vrtalno kladivo |  | GBH 18V-18 X
--- | --- | ---
Kataloška številka |  | ‎‎‎ 3 611 J27 1..‎‎
Nazivna napetost | V= | 18
Nazivno število vrtljajevA) | min–1 | 900
Število udarcevA) | min–1 | 5000
Vpenjalni sistem |  | SDS plus Okroglo steblo Šestrob
Vpenjalno območje vpenjalne glave za okrogla stebla | mm | 6–10
Najv. premer vrtanja |  |
Beton | mm | 18
Jeklo | mm | 10
Les | mm | 18
TežaB) | kg | 2,2 kg (1,5 Ah)–3,2 kg (12,0 Ah)
Priporočena zunanja temperatura med polnjenjem | °C | 0 ... +35
Dovoljena zunanja temperatura med delovanjemC) in med skladiščenjem | °C | −20 ... +50
Združljive akumulatorske baterije |  | GBA 18V... ProCORE18V...
Priporočeni polnilniki |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  Izmerjeno pri 20−25 °C z akumulatorsko baterijo GBA 18V 4.0Ah.

B)

  odvisno od uporabljene akumulatorske baterije

C)

  omejena zmogljivost pri temperaturah < 0 °C

Tehnični podatki temeljijo na izračunih z akumulatorskimi baterijami, ki so v obsegu dobave.

Vrednosti se lahko razlikujejo glede na izdelek in so odvisne od pogojev uporabe in okoljskih pogojev. Več informacij je na voljo na spletni strani www.bosch-professional.com/wac.