# Tekniset tiedot

Akkuporavasara |  | GBH 18V-18 X
--- | --- | ---
Tuotenumero |  | ‎‎‎ 3 611 J27 1..‎‎
Nimellisjännite | V= | 18
NimelliskierroslukuA) | min-1 | 900
IskulukuA) | min-1 | 5 000
Käyttötarvikkeen pidin |  | SDS plus Lieriövarsi Kuusiovarsi
Poraistukan aukeama lieriövarsille | mm | 6–10
Reiän enimmäishalkaisija |  |
Betoni | mm | 18
Teräs | mm | 10
Puu | mm | 18
PainoB) | kg | 2,2 kg (1,5 Ah)–3,2 kg (12,0 Ah)
Suositeltu ympäristön lämpötila latauksen aikana | °C | 0...+35
Sallittu ympäristön lämpötila käytössäC) ja säilytyksessä | °C | −20...+50
Yhteensopivat akut |  | GBA 18V... ProCORE18V...
Suositellut latauslaitteet |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  Mitattu 20−25 °C:n lämpötilassa akun GBA 18V 4.0Ah kanssa.

B)

  riippuen käytetystä akusta

C)

  rajoitettu teho, kun lämpötila < 0 °C

Tekniset tiedot määritetty toimitukseen kuuluvan akun kanssa.

Arvot voivat vaihdella tuotteen mukaan ja riippuvat käyttö- ja ympäristöolosuhteista. Lisätietoja saat verkko-osoitteesta www.bosch-professional.com/wac.