# การเปลี่ยนเครื่องมือ

คุณสามารถใช้หัวจับดอกสว่าน ONECHUCK เพื่อให้สามารถใช้งานเครื่องมือเจาะ SDS plus เครื่องมือเจาะแบบก้านกลม และเครื่องมือเจาะแบบก้านหกเหลี่ยมได้อย่างสะดวกและง่ายดายโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือเพิ่มเติมหรือไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนหัวจับดอกสว่าน

ฝาครอบกันฝุ่น (3) ส่วนใหญ่จะป้องกันไม่ให้ฝุ่นที่เกิดจากการเจาะลอดเข้าไปในด้ามจับเครื่องมือในระหว่างการใช้งาน เมื่อใส่เครื่องมือต้องระวังอย่าให้ฝาครอบกันฝุ่น (3) เสียหาย

- ต้องเปลี่ยนฝาครอบกันฝุ่นที่ชำรุดโดยทันที เรา‌ขอ‌แนะนำว่า ควร‌ส่งให้‌ศูนย์‌บริการ‌หลัง‌การขาย‌เปลี่ยนให้

## การเปลี่ยนเครื่องมือ (SDS plus)

### การใส่เครื่องมือเจาะ SDS plus (ดูภาพประกอบ B1−B2)

- ยึดปลอกหลัง (5) ของหัวจับดอกสว่านด้วยมือเดียว ให้เปิดที่จับเครื่องมือจนสุดโดยหมุนปลอกด้านหน้า (4)
- ทำ‌ความ‌สะอาด‌ปลาย‌ก้านติดตั้งของเครื่องมือเจาะ SDS plus และเคลือบจาระบีบางๆ
- จับ‌เครื่องมือเจาะ SDS plus หมุนใส่‌ใน‌ด้ามจับเครื่องมือจนเข้าล็อคโดยอัตโนมัติ
- ดึง‌เครื่องมือ‌เพื่อ‌ตรวจสอบ‌การล็อค

เครื่องมือเจาะ SDS plus สามารถเคลื่อนไหวได้อย่างอิสระตามเงื่อนไขการทำงานของระบบ ดังนั้นเมื่อเดินตัวเปล่าเครื่องมือจะวิ่งส่ายจากแนวรัศมี การวิ่งดังกล่าวจะไม่มีผลต่อความเที่ยงตรงของรูเจาะ เนื่องจากดอกสว่านจะปรับศูนย์กลางได้เองระหว่างการเจาะ

### การถอดเครื่องมือเจาะ SDS plus (ดูภาพประกอบ B3)

- ดันปลอกหลัง (5) ไปด้านหลังและถอดเครื่องมือเจาะ SDS plus ออก

## เปลี่ยนเครื่องมือ (ด้ามทรงกระบอก, หกเหลี่ยม)

### การใส่เครื่องมือ (ดูภาพประกอบ C1)

หมายเหตุ: อย่าใช้เครื่องมือที่ไม่มี SDS plus สำหรับงานเจาะกระแทก! เครื่องมือที่ไม่มี SDS plus และหัวจับดอกเครื่องมืออาจได้รับความเสียหายขณะทำงานเจาะกระแทก

หมายเหตุ: ใช้เครื่องมือที่มีด้ามทรงกระบอกหรือด้ามหกเหลี่ยมในโหมดเจาะเท่านั้น

- อย่าปิดหัวจับดอกสว่านโดยเปิดเครื่องมือไฟฟ้า สว่านอาจดีดออกได้ มีความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บ

หมายเหตุ: ใช้เครื่องมือใช้งานที่มีด้ามทรงกระบอกหรือด้ามหกเหลี่ยมที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางด้าม 6 ถึง 10 มม. เท่านั้น

- หมุนสวิทช์หยุดกระแทก/หยุดหมุน (13) ไปที่ตำแหน่ง "การเจาะ"

- ยึดปลอกหลัง (5) ของหัวจับดอกสว่านด้วยมือเดียว เปิดด้ามจับเครื่องมือโดยหมุนปลอกหน้า (4) ด้วยมืออีกข้าง จนสามารถใส่เครื่องมือเข้าไปได้
- ใส่เครื่องมือรูปทรงกระบอกหรือหกเหลี่ยมลงในหัวจับดอกสว่าน
- จับปลอกหลัง (5) ให้แน่นด้วยมือข้างเดียว และหมุนปลอกหน้า (4) ด้วยมืออีกข้างไปในทิศทางการหมุนเข้าให้แน่นจนได้ยินเสียงคลิก
- ดึง‌เครื่องมือ‌เพื่อ‌ตรวจสอบ‌การเข้า‌ใน‌ตำแหน่ง‌อย่าง‌แน่นหนา

ใช้เครื่องมือเมื่อเครื่องมือไฟฟ้าปิดสวิตช์อยู่เท่านั้น

### การถอดเครื่องมือ (ดูภาพประกอบ C2)

- ยึดปลอกหลัง (5) ของหัวจับดอกสว่านด้วยมือเดียว เปิดด้ามจับเครื่องมือโดยหมุนปลอกหน้า (4) ตามทิศทางลูกศรด้วยมืออีกข้าง จนสามารถใส่เครื่องมือเข้าไปได้
- ถอดเครื่องมือออก

- อย่าเปิดหัวจับดอกสว่านโดยเปิดเครื่องมือไฟฟ้า สว่านอาจดีดออกได้ มีความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บ