# Dados técnicos

Martelo perfurador a bateria |  | GBH 18V-18 X
--- | --- | ---
Número de produto |  | ‎‎‎ 3 611 J27 1..‎‎
Tensão nominal | V= | 18
Rotações nominaisA) | rpm | 900
Nº de impactosA) | ipm | 5000
Encaixe da ferramenta |  | SDS plus Cilíndrico Sextavado
Amplitude de aperto do mandril de encaixes cilíndricos | mm | 6–10
Ø máx. de furo |  |
Concreto | mm | 18
Aço | mm | 10
Madeira | mm | 18
PesoB) | kg | 2,2 kg (1,5 Ah)–3,2 kg (12,0 Ah)
Temperatura ambiente recomendada ao carregar | °C | 0 ... +35
Temperatura ambiente admissível durante o funcionamentoC) e durante o armazenamento | °C | −20 ... +50
Baterias compatíveis |  | GBA 18V... ProCORE18V...
Carregadores recomendados |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  Medido a 20−25 °C com bateria GBA 18V 4.0Ah.

B)

  depende da bateria utilizada

C)

  potência limitada a temperaturas < 0 °C

Dados técnicos correspondem à bateria do material a fornecer.

Os valores podem variar em função do produto e estar sujeitos a condições de aplicação e do meio ambiente. Mais informações em www.bosch-professional.com/wac.