# ข้อแนะนำในการทำงาน

##

คุณสามารถใช้ก้านวัดความลึก (17) เพื่อตั้งความลึกการเจาะ X ที่ต้องการ

- กดปุ่มสำหรับปรับก้านวัดความลึก (15) และใส่ก้านวัดความลึกเข้าในด้ามจับเสริม (16)
  พื้นผิวที่เป็นร่องบนก้านวัดความลึก (17) ต้องหันลงด้านล่าง
- ดันเครื่องมือเจาะ SDS plus เข้าในตัวจับยึดเครื่องมือ SDS plus หากเครื่องมือเจาะ SDS plus เคลื่อนไหว อาจทำให้ปรับความลึกการเจาะได้ไม่ถูกต้อง
- ดึง‌ก้านวัด‌ความลึก‌ออกมา‌จน‌ระยะห่าง‌ระหว่าง‌ปลาย‌ดอกสว่าน‌และ‌ปลาย‌ก้านวัด‌ความลึก‌เท่ากับ‌ความลึก‌การเจาะ‌ที่‌ต้องการ X

##

- หาก‌เครื่องมือ‌ที่‌ใส่อยู่‌เกิด‌ขัด‌หรือ‌ติดแน่น แรงขับ‌ไปยัง‌เพลาสว่าน‌จะ‌สะดุด‌หยุด เนื่องจาก‌แรงบิด‌ที่‌เกิดขึ้น ต้อง‌ถือ‌เครื่องมือ‌ไฟฟ้า‌ให้แน่น‌ด้วย‌มือ‌ทั้ง‌สองข้าง‌และ‌หา‌ที่ยืน‌ที่‌มั่นคง‌เสมอ

- หาก‌เครื่องมือ‌ไฟฟ้า‌ติดขัด ให้‌ปิดสวิทช์เครื่อง‌และปลด‌เครื่องมือ‌ที่‌ใส่อยู่ออก หาก‌เปิดสวิทช์‌โดยที่‌เครื่องมือ‌เจาะ‌ติดขัด‌อยู่ อาจ‌เกิด‌แรง‌ปฏิกิริยา‌บิดสูง

##

การปิดระบบอย่างรวดเร็ว (KickBack Control) ช่วยให้สามารถควบคุมเครื่องมือไฟฟ้าได้ดียิ่งขึ้นและปกป้องผู้ใช้มากยิ่งขึ้นเมื่อเทียบกับเครื่องมือไฟฟ้าที่ไม่มี KickBack Control เมื่อเครื่องมือไฟฟ้าหมุนรอบแกนสว่านอย่างฉับพลันและไม่คาดคิด เครื่องมือไฟฟ้าจะปิดสวิทช์

- เมื่อต้องการเริ่มต้นทำงานอีกครั้ง ให้ปล่อยนิ้วจากสวิทช์เปิด-ปิด (10) และกดสวิทช์อีกครั้ง

การปิดการทำงานของระบบอย่างรวดเร็วจะส่งสัญญาณโดยการกะพริบของไฟส่องบริเวณทำงาน (14) ที่เครื่องมือไฟฟ้า

##

ตัวหน่วงการสั่นสะเทือนเบ็ดเสร็จช่วยลดการสั่นสะเทือนที่เกิดขึ้น

- หาก‌องค์‌ประกอบ‌ตัวหน่วง‌การสั่น‌สะเทือน‌ชำรุด อย่า‌ใช้‌เครื่องมือ‌ไฟฟ้า‌ทำงาน‌ต่อไป

##

ระบบ‌อิเล็กทรอนิกส์‌คงที่‌จะรักษาความเร็วรอบให้มีความต่อเนื่องทั้งในขณะที่เดินเครื่องเปล่าและขณะที่รองรับโหลดการทำงานระดับใดระดับหนึ่งโดยเฉพาะ วิธีนี้ช่วยรับประกันว่าเครื่องจะมีกำลังการทำงานที่สม่ำเสมอกัน

##

- จับเครื่องมือไฟฟ้าเข้าบนหัวสกรู/น๊อตเมื่อเครื่องปิดอยู่เท่านั้น เครื่องมือ‌ที่‌หมุนอยู่‌อาจ‌ลื่นไถล

เมื่อใช้ดอกไขควงทำงาน จำเป็นต้องใช้ก้านจับดอกไขควงอเนกประสงค์ที่มีก้านติดตั้ง SDS plus (18) หรือก้านจับดอกไขควงอเนกประสงค์ที่มีก้านทรงกระบอกหรือก้านหกเหลี่ยม (19)

## การใส่ก้านจับดอกไขควงอเนกประสงค์ที่มีก้านติดตั้ง SDS plus

- ทำ‌ความ‌สะอาด‌ปลาย‌ก้านติดตั้ง และ‌เคลือบ‌จาระบี‌บางๆ
- จับก้านจับดอกไขควงอเนกประสงค์ (18) หมุนใส่ในด้ามจับเครื่องมือจนเข้าล็อคโดยอัตโนมัติ
- ดึง‌ก้านจับดอกไขควงอเนกประสงค์เพื่อ‌ตรวจสอบ‌การล็อค
- ใส่ดอกไขควงเข้าในก้านจับดอกไขควงอเนกประสงค์ (18) ใช้ดอกไขควงที่มีขนาดพอดีกับหัวสกรูเท่านั้น
- หากต้องการถอดก้านจับดอกไขควงอเนกประสงค์ (18) ให้ดึงปลอกล็อค ไปด้านหลัง และนำก้านจับดอกไขควงอเนกประสงค์ออกจากด้ามจับเครื่องมือ

## การใส่ก้านจับดอกไขควงอเนกประสงค์ที่มีก้านทรงกระบอกหรือก้านหกเหลี่ยม

- ใส่ก้านจับดอกไขควงอเนกประสงค์พร้อมด้วยก้านทรงกระบอกหรือก้านหกเหลี่ยม (19) โดยใช้วิธีการเดียวกับการใส่เครื่องมือเจาะ ดู การใส่เครื่องมือ (ดูภาพประกอบ C1)
- ดึง‌ก้านจับดอกไขควงอเนกประสงค์ (19) เพื่อ‌ตรวจสอบ‌การล็อค
- ใส่ดอกไขควงเข้าในก้านจับดอกไขควงอเนกประสงค์ (19) ใช้ดอกไขควงที่มีขนาดพอดีกับหัวสกรูเท่านั้น
- หากต้องการถอดก้านจับดอกไขควงอเนกประสงค์ (19) ให้ใช้วิธีการเดียวกับการถอดเครื่องมือเจาะ ดู การถอดเครื่องมือ (ดูภาพประกอบ C2)

##

หมายเหตุ: เพื่อป้องกันไม่ให้เครื่องมือไฟฟ้าตกลงมา ควรใช้อุปกรณ์ป้องกันการตกหล่น (21) ที่เหมาะสมกับน้ำหนักของระบบ ความยาวสูงสุดที่อนุญาตของอุปกรณ์ป้องกันการตกหล่น คือ 1,8 ม. จำเป็นต้องสังเกตบริเวณยึดที่อนุญาต (20) ที่เครื่องมือไฟฟ้า

ใช้เป็นอุปกรณ์ป้องกันการตกหล่นโดยที่ควรใช้สลิงแบบสายรัดที่ผูกไว้กับคันผูกหรืออุปกรณ์ป้องกันการตกที่มีโช้คอัพ

ปฏิบัติตามคำแนะนำในการยึดอุปกรณ์ป้องกันการตกหล่น (21) ตามคู่มือการใช้งานนี้อย่างเคร่งครัด

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ติดด้านตรงข้ามของอุปกรณ์กันตกหล่นเข้ากับโครงสร้างที่มั่นคง (เช่น อาคารหรือนั่งร้าน) และห้ามติดยึดกับตัวผู้ใช้
  อุปกรณ์ป้องกันการตกต้องสามารถเคลื่อนที่ได้อย่างอิสระ และสามารถติดเข้ากับจุดยึดแบบตายตัว (22) และในพื้นที่ยึดที่อนุญาต (20) บนเครื่องมือไฟฟ้าเท่านั้น
  เลือกจุดยึดแบบตายตัว (22) เพื่อให้เครื่องมือไฟฟ้าสามารถตกลงสู่ระบบป้องกันการตกได้อย่างอิสระในกรณีที่เกิดการตกโดยไม่พันตัวผู้ใช้หรือเป็นอันตรายต่อผู้ใช้
  ห้ามใช้อุปกรณ์ป้องกันการตกหล่นของเครื่องมือไฟฟ้ากับเครื่องแยกฝุ่นที่ติดตั้ง