# Munkavégzési tanácsok

##

A mélységütközővel (17) be lehet állítani a kívánt X furatmélységet.

- Nyomja be a mélységütköző beállító gombját (15), és helyezze bele a mélységütközőt a pótfogantyúba (16).
  A mélységütköző (17) recézetének lefelé kell mutatnia.
- Tolja az SDS plus betétszerszámot ütközésig az SDS plus szerszámbefogóba . Ha mozgatható az SDS plus betétszerszám, az a fúrásmélység rossz beállításához vezethet.
- Húzza ki annyira a mélységi ütközőt, hogy a fúró csúcsa és a mélységi ütköző csúcsa közötti távolság megfeleljen a kívánt X furatmélységnek.

##

- Ha a betétszerszám beszorul, vagy beékelődik, a fúróorsó meghajtása kikapcsolódik. Az ekkor fellépő erők miatt tartsa mindig mindkét kezével fogva az elektromos kéziszerszámot és biztos, szilárd alapon álljon.

- Ha a betétszerszám leblokkolt, azonnal kapcsolja ki az elektromos kéziszerszámot. Ha leblokkolt fúrószerszám mellett kapcsolja be a kéziszerszámot, igen magas reakciós nyomatékok lépnek fel.

##

A gyorskikapcsoló (KickBack Control) az elektromos kéziszerszám biztosabb irányítását teszi lehetővé és ezzel a KickBack Control nélküli elektromos kéziszerszámokkal összehasonlítva megnöveli a felhasználót védő berendezések hatékonyságát. Az elektromos kéziszerszámnak a fúrótengely körüli hirtelen és váratlan elfordulása esetén az elektromos kéziszerszám lekapcsol.

- Az ismételt üzembe helyezéshez engedje el, majd ismét nyomja be a (10) be-/kikapcsolót.

A gyors lekapcsolást az elektromos kéziszerszámon villogó (14) munkalámpa jelzi.

##

A beépített rezgéscsillapítás csökkenti a munka során fellépő rezgéseket.

- Ha a csillapító elem megrongálódott, ne használja tovább az elektromos kéziszerszámot.

##

A konstanselektronika állandó fordulatszámot tart fenn üresjáratban és bizonyos terhelési körülmények között. Ez garantálja az egyenletes munkateljesítményt.

##

- Az elektromos kéziszerszámot csak kikap‌csolt állapotban tegye fel az anyacsa‌varra / csavarra. A forgó betétszerszámok lecsúszhatnak.

A csavarozóbitek használatához SDS plus befogószárral (18) vagy hengeres, ill. hatlapú szárral rendelkező univerzális bittartóra (19) van szükség.

## SDS plus befogószárral rendelkező univerzális bittartó behelyezése

- Tisztítsa meg és kissé zsírozza be a befogószár bedugásra kerülő végét.
- Tegye be forgatva az univerzális bittartót (18) a szerszámbefogó egységbe, amíg az magától reteszelésre nem kerül.
- Az univerzális bittartó meghúzásával ellenőrizze a reteszelését.
- Tegyen bele egy csavarozóbitet az univerzális bittartóba (18). Mindig csak a csavarfejhez illő csavarozóbitet használjon.
- Az univerzális bittartó (18) kivételéhez tolja hátra a reteszelőhüvelyt , és vegye ki az univerzális bittartót a szerszámbefogó egységből.

## Hengeres vagy hatlapú szárral rendelkező univerzális bittartó behelyezése

- Helyezzen be egy univerzális bittartót hengeres vagy hatlapú szárral (19). Úgy járjon el, mint a betétszerszám behelyezésénél lásd A betétszerszám behelyezése (lásd a C1 ábrát).
- Az univerzális bittartó meghúzásával ellenőrizze a reteszelést (19).
- Tegyen bele egy csavarozóbitet az univerzális bittartóba (19). Mindig csak a csavarfejhez illő csavarozóbitet használjon.
- Az univerzális bittartó (19) eltávolításához ugyanúgy járjon el, mint a betétszerszám lásd A betétszerszám kivétele (lásd a C2 ábrát) eltávolításakor.

##

Megjegyzés: Az elektromos kéziszerszámnak a leesés elleni biztosítására egy a rendszer súlyának megfelelő (21) leesés elleni védőeszközt kell használni. A leesés elleni védőeszköz legnagyobb megengedett hossza 1,8 m. Feltétlenül vegye tekintetbe az elektromos kéziszerszámon a (20) megengedett rögzítési tartományt.

Leesés elleni védőeszközként lehetőleg egy horgonycsomóval rögzített hevederhurkot vagy egy zuhanáscsillapítóval ellátott leesés elleni védőeszközt használjon.

A (21) leesés elleni védőeszköz rögzítéséhez okvetlenül vegye figyelembe a hozzávaló használati utasítást.

- A leesés elleni védőeszköz ellenkező oldalát mindenképpen egy stabil szerkezethez (például egy épülethez vagy egy állványhoz) és sohase magához a felhasználóhoz rögzítse.
  A leesés elleni védőeszköznek szabadon kell mozognia és azt kizárólag a rögzített rögzítési ponthoz (22) és kizárólag a megengedett rögzítési tartományban (20) szabad az elektromos kéziszerszámhoz rögzíteni.
  Válassza úgy ki a rögzített rögzítési pontot (22), hogy az elektromos kéziszerszám egy leesés esetén szabadon beleeshessen a leesés elleni védőeszközbe anélkül, hogy rátekeredne a felhasználóra vagy más módon veszélyeztetné a felhasználót.
  Soha ne használja a leesés elleni védőeszközt porelszívással ellátott elektromos kéziszerszámhoz.