# 技术数据

无绳电锤 |  | GBH 18V-18 X
--- | --- | ---
物品代码 |  | ‎‎‎ 3 611 J27 1..‎‎
额定电压 | 伏特= | 18
额定转速A) | 转/分钟 | 900
冲击次数A) | 次/分钟 | 5000
工具夹头 |  | SDS plus 圆柱形 六角段
圆柱柄钻夹头夹紧范围 | 毫米 | 6–10
最大钻孔直径 |  |
混凝土 | 毫米 | 18
钢 | 毫米 | 10
木材 | 毫米 | 18
重量B) | 公斤 | 2.2公斤（1.5安培小时）–3.2公斤（12.0安培小时）
充电时建议的环境温度 | 摄氏度 | 0至+35
工作时和存放时允许的环境温度C) | 摄氏度 | −20至+50
兼容的充电电池 |  | GBA 18V... ProCORE18V...
推荐的充电器 |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  在20−25摄氏度的条件下带充电电池GBA 18V 4.0Ah测得

B)

  视所使用的充电电池而定

C)

  温度<0摄氏度时功率受限

使用附带的充电电池所测得的技术数据。

数值可能因不同产品而异，并且受到应用和环境条件影响。更多信息请参见www.bosch-professional.com/wac。