# Műszaki adatok

Kalapácsadapter pótfogantyúval |  | GFA 18-H | GFA 18-H
--- | --- | --- | ---
Cikkszám |  | ‎2 609 199 8..‎ | ‎2 609 199 8..‎
Akkumulátoros csavarozógép |  | GSR 18V-60 FC | GSR 18V-90 FC
Cikkszám |  | 3 601 JG7 1.. | 3 601 JK6 2..
Üresjárati fordulatszám | perc-1 | 0–1900 | 0–2100
Ütésszám | perc-1 | 0–5400 | 0–5900
Névleges feszültség | V= | 18 | 18
Max. fúróátmérő |  |  |
Beton | mm | 10 | 10
Falazat | mm | 16 | 16
SúlyA) | kg | 2,4–3,4 | 2,3–3,3
Javasolt környezeti hőmérséklet a töltés során | °C | 0...+35 | 0...+35
Megengedett környezeti hőmérséklet az üzemelés során | °C | –20...+50 | –20...+50

A)

  a felhasznált akkumulátortól függően

Az értékek termékenként változhatnak és függnek az alkalmazási, valamint környezeti feltételektől is. További információk a www.bosch-professional.com/wac címen találhatók.