# Cara penggunaan

##

Atur ring untuk penyetelan awal torsi (2) ke simbol "Pengeboran".

##

- Tekan switch arah putaran (7) hanya saat perkakas listrik sedang tidak beroperasi.

Arah putaran perkakas listrik dapat diubah dengan switch pengubah arah (7). Hal tersebut tidak dapat dilakukan jika tombol on/off (8) ditekan.

Searah jarum jam: Untuk mengebor dan menyekrup, tekan switch arah putaran (7) ke kiri hingga maksimal.

Berlawanan arah jarum jam: Untuk mengendurkan atau melepas sekrup dan mur, tekan switch pengubah arah (7) ke kanan hingga maksimal.

##

- Tekan switch pemilih tingkat putaran (3) hanya saat perkakas listrik sedang tidak beroperasi.

- Selalu geser switch pemilih tingkat putaran hingga maksimal. Jika tidak, perkakas listrik dapat rusak.

Dengan switch pemilih tingkat putaran (3) dapat dipilih 2 rentang kecepatan putaran.

Posisi selektor pemilih tingkat putaran (3) | Kecepatan putaran | Torsi | Rentang penggunaan
--- | --- | --- | ---
1 | Rendah | Tinggi | Untuk pekerjaan berat: misalnya pengeboran benda keras dengan diameter besar
2 | Tinggi | Rendah | Untuk pekerjaan ringan: misalnya pengeboran benda keras dengan diameter kecil

##

Untuk menggunakan pertama kali perkakas listrik, tekan dan tahan tombol on/off (8).

Lampu kerja (6) akan menyala saat tombol on/off (8) ditekan ringan atau ditekan kuat dan dapat membantu menerangi area kerja saat kondisi cahaya minim.

Lampu kerja (6) tetap menyala selama beberapa detik setelah tombol on/off (8) dilepas.

##

Kecepatan perkakas listrik yang diaktifkan dapat disetel terus-menerus tergantung seberapa kuat tombol on/off (8) ditekan.

Jika tombol on/off (8) ditekan singkat dan tidak terlalu kuat, kecepatan putaran akan menjadi rendah. Tekanan yang lebih besar mengakibatkan kecepatan putaran yang lebih tinggi.