# Thay Dụng Cụ

Chụp bảo vệ ngăn bụi giúp ngăn cản phần lớn sự xâm nhập của bụi khoan vào dụng cụ trong thời gian hoạt động. Khi lắp dụng cụ vào, hãy lưu ý rằng chụp bảo vệ ngăn bụi không bị làm hư hỏng.

- Thay chụp ngăn bụi bị hỏng ngay lập tức. Chúng tôi khuyến nghị việc thay thế này do một đại lý phục vụ hậu mãi thực hiện.

##

Tháo phụ tùng ra.

Lắp đồ gá vào khe cắm (1). Vặn vòng khóa (9), cho tới khi nghe thấy tiếng vào khớp.

##

Đầu cặp mũi khoan SDS plus cho phép thay đổi dụng cụ gài được đơn giản và tiện lợi mà không cần tới các dụng cụ phụ trợ khác.

- Lắp đồ gá vào khe cắm của vòng khóa cho tới cữ chặn cuối.

- Kiểm tra xem đã cài chắc chưa bằng cách kéo thử dụng cụ ra.

##

Kéo vòng khóa về phía sau và tháo phụ tùng.

##

Bạn có thể xoay tay nắm phụ (11) tùy ý, để có tư thế làm việc an toàn và ít mỏi.

- Xoay phần tay cầm dưới của tay nắm phụ (11) ngược chiều kim đồng hồ và xoay tay nắm phụ (11) vào vị trí mong muốn. Sau đó siết chặt phần tay cầm dưới của tay nắm phụ (11) theo chiều kim đồng hồ.

Hãy lưu ý rằng nẹp định vị của tay nắm phụ được đặt trong rãnh nằm trên vỏ máy đúng như chủ định.

##

Nhờ chốt chặn độ sâu , bạn có thể xác định được độ sâu lỗ khoan X mong muốn.

Bấm nút điều chỉnh cỡ định độ sâu và điều chỉnh cỡ định độ sâu trên tay nắm phụ (11).

Rãnh trên cỡ định độ sâu phải hướng lên trên hoặc xuống dưới.

##

Tháo phụ tùng ra.

Mở khóa đồ gá theo hướng và rút nó ra khỏi khe cắm (1).