# Održavanje i čišćenje

- Pre svih radova na električnom alatu (npr. prilikom održavanja, promene alata itd.) izvadite akumulator. Kod slučajnog aktiviranja prekidača za uključivanje/isključivanje postoji opasnost od povrede.

- Održavajte električni alat i proreze za ventilaciju čistima da biste radili dobro i bezbedno.

Nakon svake upotrebe očistite namenski alat, adapter udarne bušilice GFA 18-H sa prihvatom za alat kao i ventilacione proreze električnog alata.