# Tehnilised andmed

Haamri otsak koos lisakäepidemega |  | GFA 18-H | GFA 18-H
--- | --- | --- | ---
Tootenumber |  | ‎2 609 199 8..‎ | ‎2 609 199 8..‎
Akukruvikeeraja |  | GSR 18V-60 FC | GSR 18V-90 FC
Tootenumber |  | 3 601 JG7 1.. | 3 601 JK6 2..
Tühikäigu pöörlemissagedus | min‒1 | 0–1900 | 0–2100
Löögisagedus | min‒1 | 0–5400 | 0–5900
Nimipinge | V= | 18 | 18
Puuri max Ø |  |  |
Betoon | mm | 10 | 10
Müüritis | mm | 16 | 16
KaalA) | kg | 2,4–3,4 | 2,3–3,3
Soovitatav ümbruskonna temperatuur laadimisel | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35
Lubatud ümbruskonna temperatuur käitamisel ja ladustamisel | °C | −20 ... +50 | −20 ... +50

A)

  sõltuvalt kasutatud akust

Väärtused võivad olenevalt tootest varieeruda ja oleneda kasutus- ning keskkonnatingimustest.Täiendav teave veebisaidil www.bosch-professional.com/wac.