# Dati tecnici

Adattatore per martello con impugnatura supplementare |  | GFA 18-H | GFA 18-H
--- | --- | --- | ---
Codice prodotto |  | ‎2 609 199 8..‎ | ‎2 609 199 8..‎
Avvitatore a batteria |  | GSR 18V-60 FC | GSR 18V-90 FC
Codice prodotto |  | 3 601 JG7 1.. | 3 601 JK6 2..
Numero di giri a vuoto | giri/min | 0–1900 | 0–2100
Numero di colpi | min-1 | 0–5400 | 0–5900
Tensione nominale | V= | 18 | 18
Ø foro max |  |  |
Calcestruzzo | mm | 10 | 10
Muratura | mm | 16 | 16
PesoA) | kg | 2,4–3,4 | 2,3–3,3
Temperatura ambiente consigliata in fase di ricarica | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35
Temperatura ambiente consentita durante il funzionamento e per lo stoccaggio | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50

A)

  in funzione della batteria ricaricabile utilizzata

I valori possono variare a seconda del prodotto ed essere soggetti a condizioni di impiego e ambientali. Per maggiori informazioni, consultare il sito www.bosch-professional.com/wac.