# Seadme kasutuselevõtt

##

Seadke pöördemomendi eelvaliku seaderõngas (2) sümbolile „Puurimine“.

##

- Vajutage pöörlemissuuna ümberlülitit (7) ainult seisva elektrilise tööriista korral.

Elektrilise tööriista pöörlemissuunda saate muuta pöörlemissuuna ümberlülitiga (7). Allavajutatud sisse-/väljalüliti (8) korral ei ole see võimalik.

Päripäeva pöörlemine: Puurimiseks ja kruvide sissekeeramiseks suruge pöörlemissuuna ümberlüliti (7) lõpuni vasakule.

Vastupäeva pöörlemine: kruvide ja mutrite lahtipäästmiseks või väljakeeramiseks suruge pöörlemissuuna ümberlüliti (7) lõpuni paremale.

##

- Käsitsege käiguvaliku lülitit (3) ainult seisva elektrilise tööriista korral.

- Lükake käiguvaliku lüliti alati lõpuni. Vastasel korral on oht vigastada elektrilist tööriista.

Käiguvaliku lülitiga (3) saab eelvalida 2 pöörlemiskiiruste piirkonda.

Käiguvaliku lüliti (3) asend | Pöörlemissagedus | Pöördemoment | Kasutusvaldkond
--- | --- | --- | ---
1 | Madal | Kõrge | Raskete rakenduste jaoks: Nt löökpuurimine suure läbimõõduga
2 | Kõrge | Madal | Kergete rakenduste jaoks: Nt löökpuurimine väikese läbimõõduga

##

Elektrilise tööriista kasutuselevõtmiseks vajutage elektrilise tööriista sisse-/väljalülitit (8) ja hoidke seda surutult.

Töötuli (6) põleb, kui sisse-/väljalüliti (8) on osaliselt või täiesti alla vajutatud ja võimaldab valgustada tööpiirkonda ebasoodsates valgustusoludes.

Töövalgustus (6) põleb pärast des sisse-/väljalüliti (8) lahtilaskmist mõned sekundid edasi.

##

Sisselülitatud elektrilise tööriista pöörlemiskiirust saate sujuvalt reguleerida, olenevalt sellest, kui kaugele te sisse-/väljalülitit (8) alla vajutate.

Kerge surve sisse-/väljalülitile (8) annab madala pöörlemiskiiruse. Surve suurendamisega kasvab ka pöörlemiskiirus.