# Igangsetting

##

Sett innstillingsringen for dreiemoment (2) på symbolet "Boring".

##

- Du må bare aktivere høyre/venstre-bryteren (7) når elektroverktøyet er stanset.

Med dreieretningsomkobleren (7) kan du endre dreieretningen til elektroverktøyet. Dette er ikke mulig når på/av-bryteren (8) er trykt inn.

Høyrerotasjon: For å bore og skru inn skruer trykker du retningsvelgeren (7) mot venstre helt til den stopper.

Venstregang: For løsing hhv. utskruing av skruer og muttere trykker du dreieretningsomkobleren (7) mot høyre til den stopper.

##

- Girvelgeren (3) må bare aktiveres når elektroverktøyet er stanset.

- Skyv girvelgeren alltid helt til den stopper. Elektroverktøyet kan ta skade hvis det velter.

Med girvelgeren (3) kan to turtallsområder velges på forhånd.

Girvelgerstilling (3) | Turtall | Dreiemoment | Bruksområde
--- | --- | --- | ---
1 | Lav | Høyt | For krevende oppgaver: F.eks. hammerboring med stor diameter
2 | Høyt | Lav | For lette oppgaver: F.eks. hammerboring med liten diameter

##

For å slå på elektroverktøyet trykker du på av/på-bryteren (8) og holder den inne.

Arbeidslyset (6) lyser når på-/av-bryteren (8) trykkes helt eller delvis inn, og gir mulighet til belysning av arbeidsplassen ved ugunstige lysforhold.

Arbeidslyset (6) fortsetter å lyse i noen sekunder etter at man har sluppet på/av-bryteren (8).

##

Du kan regulere turtallet til det innkoblede elektroverktøyet trinnløst, avhengig av hvor langt inn du trykker av/på-bryteren (8).

Et lett trykk på av/på-bryteren (8) gir lavt turtall. Turtallet stiger med økende trykk.