# Початок роботи

##

Встановіть кільце для встановлення обертального моменту (2) на символ «Свердління».

##

- Перемикайте перемикач напрямку обертання (7) , лише коли електроінструмент повністю зупинений.

За допомогою перемикача напрямку обертання (7) можна міняти напрямок обертання інструмента. Однак це не можливо, якщо натиснутий вимикач (8).

Праве обертання: Для свердлення і вкручування шурупів посуньте перемикач напрямку обертання (7) до упору ліворуч.

Обертання ліворуч: Для послаблення або викручування гвинтів, розкручування гайок та свердел посуньте перемикач напрямку обертання (7) до упору праворуч.

##

- Перемикайте перемикач швидкості (3) , лише коли електроінструмент повністю зупинений.

- Перемикайте перемикач швидкості завжди до упору. В противному разі електроінструмент може пошкодитися.

За допомогою перемикача швидкості (3) можна встановлювати 2 діапазони кількості обертів.

Положення перемикача передач (3) | Швидкість обертання | Обертальний момент | Область використання
--- | --- | --- | ---
1 | Низька | Висока | Для складного застосування: Hаприклад, перфорації великого діаметру
2 | Висока | Низька | Для простого застосування: Hаприклад, перфорації малого діаметру

##

Щоб увімкнути електроінструмент, натисніть на вимикач (8) і тримайте його натиснутим.

Підсвітлювальний світлодіод (6) вмикається у разі легкого або повного натиснення на вимикач (8) і дозволяє освітлювати робочу зону у разі недостатнього загального освітлення.

Робоче освітлення (6) продовжує світитися після відпускання вимикача (8) протягом декількох секунд.

##

Кількість обертів увімкнутого електроінструмента можна плавно регулювати більшим чи меншим натисканням на вимикач (8).

При легкому натисканні на вимикач (8) електроінструмент працює з малою кількістю обертів. Із збільшенням сили натискування кількість обертів збільшується.