# 更换刀具

防尘盖可以防止工作时钻屑进入工具夹头中。插入刀具时请注意不要损坏防尘盖。

- 损坏的防尘盖必须立即更换。推荐由本公司的售后服务部门进行操作。

##

拆下工具刀头。

将附件插入固定座(1)。旋转锁紧环(9)，直至听到卡止声。

##

使用SDS plus钻夹头可以简单方便地更换工具刀头，无需使用辅助工具。

- 将工具刀头插入锁定套筒固定座，直至极限位置。

- 抽拉工具以确定它是否正确锁紧了。

##

将锁定套筒向后拉，取下工具刀头。

##

可以任意翻转辅助手柄(11)，由此可在工作中采用安全且不易疲劳的姿势。

- 逆时针旋转辅助手柄(11)的下半部，并将辅助手柄(11)转到需要的位置。然后顺时针重新拧紧辅助手柄(11)的下半部。

注意，辅助手柄的固定套圈必须位于机壳上的固定套圈专属凹槽中。

##

利用限深器可以确定所需的钻深X。

按压限深器调节键，并将限深器装入辅助手柄(11)。

限深器的槽纹必须朝上或朝下。

##

拆下工具刀头。

沿方向解锁附件，将其从固定座(1)上取下。