# Date tehnice

Adaptor pentru ciocan cu mâner auxiliar |  | GFA 18-H | GFA 18-H
--- | --- | --- | ---
Cod de identificare |  | ‎2 609 199 8..‎ | ‎2 609 199 8..‎
Şurubelniţă electrică cu acumulator |  | GSR 18V-60 FC | GSR 18V-90 FC
Cod de identificare |  | 3 601 JG7 1.. | 3 601 JK6 2..
Turaţie în gol | rot/min | 0–1900 | 0–2100
Număr de percuţii | min-1 | 0–5400 | 0–5900
Tensiune nominală | V= | 18 | 18
Diametru maxim de găurire |  |  |
Beton | mm | 10 | 10
Zidărie | mm | 16 | 16
GreutateA) | kg | 2,4–3,4 | 2,3–3,3
Temperatură ambientală recomandată în timpul încărcării | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35
Temperatură ambientală admisă în timpul funcţionării şi pe perioada depozitării | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50

A)

  în funcţie de acumulatorul utilizat

Valorile pot varia în funcţie de produs şi sunt supuse condiţiilor de utilizare, precum şi condiţiilor de mediu. Pentru informaţii suplimentare, accesează www.bosch-professional.com/wac.