# Tekniska data

Hammartillsats med tilläggshandtag |  | GFA 18-H | GFA 18-H
--- | --- | --- | ---
Artikelnummer |  | ‎2 609 199 8..‎ | ‎2 609 199 8..‎
Sladdlös skruvdragare |  | GSR 18V-60 FC | GSR 18V-90 FC
Artikelnummer |  | 3 601 JG7 1.. | 3 601 JK6 2..
Tomgångsvarvtal | v/min | 0–1900 | 0–2100
Slagtal | slag/min | 0–5400 | 0–5900
Märkspänning | V= | 18 | 18
Max. borr-Ø |  |  |
Betong | mm | 10 | 10
Murverk | mm | 16 | 16
ViktA) | kg | 2,4–3,4 | 2,3–3,3
Rekommenderad omgivningstemperatur vid laddning | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35
Tillåten omgivningstemperatur vid drift och vid lagring | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50

A)

  i relation till använt batteri

Värdena kan variera beroende på produkt och är beroende av användnings- och omgivningsvillkor. Mer information finns på www.bosch-professional.com/wac.